**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Плещев

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку средств малой механизации**

**(бензобур/мотобур)**

**Лот № 310C.**

1. **Общая часть.**

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку 16 (*шестнадцати*) бензобуров/мотобуров для обеспечения потребности филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» в 2021 г.

1. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку бензобуров/мотобуров на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Вид транспорта | Кол-во, шт | Точка поставки | Срок поставки |
| Ярэнерго | Авто | 16 | г.Ярославль,  ул. Северная ПС, 9 | С момента заключения договора до 20.12.2021 |

**3. Технические требования к оборудованию.**

* 1. Технические данные инструмента должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Наличие/величина |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 196 |
| Мощность, л.с./кВт | 5,5/3,6 |
| Макс. крутящий момент (Nm/об.мин.) | 10,5/2500 |
| Объем топливного бака, л | 1,0 |
| Тип зажигания | Транзисторное магнитное |
| Диаметр приводного вала, мм | 20 |
| Диаметр бура, мм | 400 |
| Глубина бурения, мм | 3000 |
| Вес с шнеком/без шнека, кг (не более) | 29/13 |

1. **Общие требования.** 
   1. К поставке допускается материалы, отвечающие следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
* для импортных производителей, а так же для отечественных - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
* сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
* продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном ПАО «Россети»;
* продукция должна соответствовать требованиям действующей редакции Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
  1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
  2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 2991, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки оборудования должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

* 1. Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.
  2. Комплектация:

- бензобур/мотобур;

- шнек для бензобура/мотобура (диметр не менее 400мм);

- адаптер пружинный;

- удлинитель шнека (в количестве необходимом для бурения на глубину не менее 3000мм).

- набор ключей для обслуживания;

- инструкция по эксплуатации.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**6.** **Требования к надежности и живучести оборудования.**

Поставляемые изделия должны сохранять эксплуатационные характеристики в течении всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее указанного в паспорте к изделию.

**7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка продукции, содержание и способ ее нанесения указывается в стандартах, нормах или технических условиях на требуемый тип продукции.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для материалов должна включать:

* сертификат (в случае обязательной сертификации товара);
* паспорт;
* руководство по эксплуатации (при наличии).

**8. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой оборудования указанного в данном ТЗ.

**9. Правила приемки оборудования.**

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**10. Стоимость и условия оплаты.**

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до Покупателя и разгрузку товара, стоимость тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиков в соответствии с установленным законодательством порядком.

Начальник управления

распределительных сетей Щипалов М.А.

Исп. Грибов А.С.

тел.: 8(4852)78-13-67