**Технические требования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1. | Боты диэлектрические формовые | пар | 13 |
| 2. | Комплект штанг для установки переносных заземлений с земли для ВЛ-10 кВ, S=25 мм2 КШЗ 6-10 | компл | 15 |
| 3. | Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные (размер 3) | пар | 50 |
| 4. | Комплект штанг для установки переносных заземлений с земли для ВЛ-0,4 кВ, S=16 мм2 КШЗ -1 | компл | 13 |
| 5. | Указатель напряжения 0,4 кВ, устанавливаемых с земли УНН-1/1 Ш | шт | 12 |
| 6. | Регенерирующий восстанавливающий крем для рук | см3(мл) | 61200 |
| 7. | Очищающая паста для рук | см3(мл) | 122400 |
| 8. | Защитный аэрозоль от кровососущих насекомых и клещей, для нанесения на кожу и на одежду | см3(мл) | 81600 |
| 9. | Лестница стеклопластиковая трансформер ЛСП-2х1.5ТС-Ф55П | шт | 14 |
| 10. | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный СНИК 6-10 | шт | 29 |
| 11. | Указатель напряжения 10 кВ, устанавливаемых с земли УВНИ 6-35/ Ш | шт | 13 |
| 12. | Привязь страховочная СППа 23 с УП 21, чехол | шт | 14 |

**Срок поставки товара -** втечение 1 календарного дня с момента заключения договора.

К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ГОСТ 52726—2007, ГОСТ 12971-67, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 14192-96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Правила приемки заявленной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 52726-2007.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Срок службы не менее 30 лет.