**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Истомин В.И.

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Техническое задание**

на поставку раструбов к углекислотным огнетушителям ОУ-3 и ОУ-5, порошковым огнетушителям ОП-4 и ОП-5 для филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»

1. **Общие положения.**
2. Раструб применяется в составе огнетушителя и предназначен для распыления огнетушащего вещества (далее - ОТВ).
3. Раструбы должны соответствовать требованиям "ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.10.2001 N 435-ст).
4. В комплект поставки раструбов к порошковым и углекислотным огнетушителям с массой ОТВ более 3 кг должен входить гибкий шланг длиной не менее 400 мм. (применительно к раструбам огнетушителей ОУ-5, ОП-4, ОП-5).
5. Конструкция крепления раструба к головке углекислотного огнетушителя (без шланга) должна обеспечивать возможность его установки и надежной фиксации в удобном для оператора положении, это положение раструба не должно самопроизвольно изменяться при выпуске заряда из огнетушителя (применительно к раструбу огнетушителя ОУ-3).
6. Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку или изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.
7. Каждый раструб должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Допускается упаковка раструба в оберточную бумагу и (или) полиэтиленовую пленку с последующей упаковкой в гофроящик или другую тару; количество раструбов определяется вместимостью тары. Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения и предохранять от возможных повреждений.
8. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня изготовления.
9. **Технические требования.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметров** | **Технические требования** |
| 1. | Наименование и тип. | Раструбы к огнетушителям ОУ-3, ОУ-5, ОП-4, ОП-5. |
| 2. | Область применения и назначения. | Применяется как первичное средство пожаротушения, для комплектации огнетушителей. |
| 3. | Наличие сертификации. | Российская сертификация. |
| 4. | ГОСТ или ТУ, нормативные документы. | ГОСТ Р 51057-2001, ТУ 4854-003-61192961-2010. |
| 5. | Технические данные: |  |
| - наличие гибкого шланга | Раструбы для ОУ-5, ОП-4, ОП-5 должны быть укомплектованы гибким шлангом длиной не менее 400 мм. |
| - диапазон рабочих температур, ºС | -40…+50 |
| - конструкция раструба | Раструб с выкидной трубкой (для ОУ-3). |
| 6. | Наличие заводской упаковки. | Да. |
| 7. | Гарантийный срок эксплуатации: |  |
|  | - от даты ввода в эксплуатацию | 2 года. |
| 8. | Количество раструбов, шт.: |  |
| для ОУ-3 | 50 |
| для ОУ-5 | 35 |
| для ОП-4 | 34 |
| для ОП-5 | 35 |
| 9. | Адрес поставки | Товар доставляется Покупателю по адресу: 305527, Курская обл., Курский р-н, д. Ворошнево, за счет средств Поставщика. |
| 10. | Срок поставки | Начало - с момента подписания договора, окончание - в течении 40 дней с момента подписания договора. |

Начальник СПК УПБ и ПК Локтионов М.Е.