Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора–  главный инженер  филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Истомин  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На поставку GSM -контроллеров

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | СОГЛАСОВАНО:  Начальник СЭ СДТУ и ИТ ДКиТ АСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О. Рыбалкин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

2023г.

**Содержание**

[1. Общие данные 3](#_Toc35351786)

[2. Сроки поставки 3](#_Toc35351787)

[3. Финансирование поставки 3](#_Toc35351788)

[4. Требования к Поставщику 3](#_Toc35351789)

[5. Технические требования к оборудованию 3](#_Toc35351790)

[6. Гарантийные обязательства 3](#_Toc35351791)

[7. Условия и требования к поставке 4](#_Toc35351792)

[8. Правила приёмки оборудования 4](#_Toc35351793)

[9. Стоимость и оплата 4](#_Toc35351794)

[Приложение 6](#_Toc35351795)

# **Общие данные**

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку GSM -контроллеров для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», г. Курск, ул. ул. К. Маркса, д.27

**Исполнитель:** определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель:** выбор Поставщика для заключения договора поставки GSM -контроллеров, согласно Приложению для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

# **Сроки поставки**

Начало: с момента подписания договора

Окончание: в течение 40 дней с момента подписания договора.

# **Финансирование поставки**

Себестоимость.

# **Требования к Поставщику**

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

# **Технические требования к оборудованию**

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2022 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию. Оборудование закупается в дополнение к существующей системе. Поставка эквивалентов не допускается.

# **Гарантийные обязательства**

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 24 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

# **Условия и требования к поставке**

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

# **Правила приёмки оборудования**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго», расположенного по адресу: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

# **Стоимость и оплата**

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Отдел эксплуатации АСДУ | Начальник отдела | Матохин С.В. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Отдел контроллинга ИТ и ТК | Начальник отдела | Косенко А.В. |  |  |
| Служба эксплуатации СДТУ и ИТ | Начальник службы | Рыбалкин В.О. |  |  |

Приложение

к техническому заданию

на поставку GSM -контроллеров

**Перечень оборудования, комплектующих и материалов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во (шт.)** | **Единица измерения** | **Гарантия (мес.)** |
|  | Контроллер CCU 825 –S/DBL-Е011/ AR-PC производитель RADS electronics | Контроллер удалённого оповещения и управления GSM\SMS\DTMF голосовые меню/сообщения/GSM антенна на кабеле 3м., разъем SMA; 16 входов, 2 реле, 7 выходов, 4 периметр с двумя режимами охраны, Аналоговый интерфейс для подключения внешнего переговорного устройства и микрофона RMA в его составе Встроенная батарея\* и зарядное устройство, Блок питания сетевой или на DIN-рейку 15 В / 1 А; совместимость с пультовой программой GuardTracker; Настройка контроллера через Интернет и USB с помощью веб-браузера ,Рабочий температурный диапазон -30С +55С. | 12 | Шт. | 24 |