|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Согласовано:**  Начальник управления делами –  руководитель аппарата филиала  ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коцерова Е.П.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | **Утверждено:**  Первый заместитель директора –  главный инженер филиала  ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Боев М. В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ**

**ДЛЯ ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» -**

**«ЛИПЕЦКЭНЕРГО»**

**ЛОТ 401Е**

1. **Предмет торгово – закупочной процедуры**

Поставка офисной мебели для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго".

Объем и технические характеристики продукции приведены в Приложении № 1 к техническому заданию.

**2. Срок поставки**

Срок поставки офисной мебели – партиями, в течение 14 календарных дней с момента подписания договора.

**3. Гарантийные обязательства**

В составе своего предложения Участник обязан предоставить сертификаты качества на каждое наименование поставляемой продукции. Поставляемая продукция должна быть с гарантией эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки.

**4. Обязательства поставщика**

Поставщик за свой счет осуществляет поставку, сборку и расстановку мебели, а также вывозит за пределы территории упаковочную тару.

**5. Требования к поставляемой продукции**

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;

- Количество в упаковке;

- Товарный знак завода-изготовителя;

Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока. Комплектность продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ. Все инструкции на русском языке. Гарантийный срок на Товар определяется на основании нормативно-технической документации фирмы-производителя и исчисляется с момента поставки Товара Покупателю. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012.

**6. Порядок поставки**

Поставка товара осуществляется по адресу: г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

В случаях наличия информации об ожидаемом срыве поставки Поставщик должен в течение суток уведомить об этом Покупателя.

В случае обнаружения Покупателем дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Начальник АХО И.В. Тупикина

Приложений №1

к техническому заданию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материала** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Общее количество** |
|
| 1. | Стол рабочий 1400х700х750 | Крышка стола - ЛДСП 22 мм, кромка на крышке стола - ПВХ 2 мм. Опоры и царга - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные неровности пола. Поставляется в разобранном виде. В комплект входит полка под клавиатуру, крепеж и инструкция по сборке. Цвет - орех. Размер (ШхГхВ) - 960х700х750 мм. | шт. | 30 |
| 2. | Тумба подкатная 450х400х650 | Корпус - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Задняя стенка - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм.  Фасад - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Регулируемые опоры. Замок на верхнем ящике. Размеры (ШхГхВ) - 450х400х650. На колесиках. | шт. | 15 |
| 3. | Тумба приставная 700х500х750 | Корпус - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм.  Задняя стенка - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм.  Фасад - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Регулируемые опоры. Замок на верхнем ящике. Размеры (ГхШхВ) - 700х500х750 | шт. | 15 |
| 4. | Шкаф для докум. | Шкаф выполнен из сочетания ЛДСП толщиной 20 и 18 мм. Всё пространство поделено полками на пять равных отделений, два из них за дверьми. Для крепления к стене в комплект входит прямой подвес. Компенсация неровностей пола осуществляется с помощью регулируемых опор. Материал каркаса и фасада - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм, задней стенки - ДВП 4 мм. Горизонтальные полки - ЛДСП 20 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Размер (ШхГхВ): 800х360х2000 мм. Цвет - орех. Поставляется в разобранном состоянии. Требуется сборка поставщиком. | шт. | 9 |
| 5. | Шкаф для одежды | Шкаф выполнен из сочетания ЛДСП толщиной 20 и 18 мм. Для крепления к стене в комплект входит прямой подвес. Компенсация неровностей пола осуществляется с помощью регулируемых опор. Материал каркаса и фасада - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм, задней стенки - ДВП 4 мм. Горизонтальная полка - ЛДСП 20 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Размер (ШхГхВ): 800х360х2000 мм. Цвет - орех. Поставляется в разобранном состоянии. Требуется сборка поставщиком. | шт. | 9 |
| 6. | Кресло Бюрократ Т-8010SL или аналог | Материал обивки: искусственная кожа  конструктивные особенности: подголовник, подлокотники, колеса (ролики), газлифт  функциональные особенности: механизм качания, фиксация механизма качания, мягкие подлокотники  регулировка: высоты сиденья  материал крестовины: металл  высота кресла: от 113 до 121 см  высота сиденья: до 56 см | шт. | 30 |