|  |  |
| --- | --- |
| **Номер ТЗ** |  |
| **Номер материала SAP** | **2221522** |

**Утверждаю:**

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колубанов И.В.

“ 14 ” Октября 2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку МЗМ-1 звонок громкого боя**

**Общие сведения.**

Звонок громкого боя МЗМ-1 220В 50Гц предназначен для обеспечения подачи громких звуковых сигналов, которые отличаются от производственных шумов, обеспечивают хорошую слышимость на больших расстояниях в системах сигнализации, которые служат для защиты от пожара и взлома в промышленных, административных, сельскохозяйственных, торговых зданиях, на гражданских объектах.

**Условия эксплуатации.**

Оповещатель работает в пределах температур -40 — +50 градусов Цельсия и при влажности до 95% (при температуре +35 градусов Цельсия). Устройство представляет собой пылевлагонепроницаемый корпус, в который помещен электромагнитный механизм. Основные части звонка — два колокола, основание, катушка с магнитопроводом, диод, крышка, коромысло с ударником.

**Технические данные.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Род тока | Постоянный |
| Потребляемая мощность, не более | 15 ВА |
| Сила звука, не менее | 85 дБ |
| Масса, не более | 1,8 кг |
| Драгоценные материалы | отсутствуют |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя звукового требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок хранения - не более 6 месяцев.

**Комплектность**

Оповещатель звуковой серии МЗМ-1 - 1 шт. Гарантийный талон на партию - 1 шт.

**Правила приемки продукции.**

Оповещатель звуковой МЗМ-1 соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-14431979-2003.

Начальник СРЗАИМ Андрианов А.А.