**УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель директора –**

**главный инженер филиала**

**ПАО «МРСК Центра»-**

**«Белгородэнерго»**

**Решетников С.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку печатной продукции**

**Лот № 401G**

1. **Общая часть.**
   1. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.
   2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2021г. по отдельным заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки – 15 календарных дней.

1. **Технические требования к продукции.**

Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 2.

1. **Общие требования.** 
   1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной.
  1. Цветографическое оформление продукции должно пройти обязательное предварительное согласование с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго».
  2. Упаковка, маркировка, транспортирование и условия хранения должны гарантировать сохранность продукции до момента доставки на склад Покупателя.
  3. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода до момента поставки.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок на поставляемые материалы должен быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

1. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию и соблюдении условий эксплуатации) должен быть не менее 20 лет.

1. **Правила приемки продукции.**

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**Заместитель начальника УРС Билащук А.В.**

**Приложение 1**

| № п/п | Наименование материала | № материала | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плакат Осторожно напряжение | 2222808 | 41 |
|  | Плакат ЛЭП 400х300 | 2382272 | 28 |

**Приложение 2**

Общие требования.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Условия эксплуатации | * температура окружающей среды от -70℃ до + 50℃; * относительная влажность воздуха от 0 до 100%; * стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы; * стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы; * стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли на протяжении всего срока службы; * при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ. |
| Материал | металл толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 |
| Особенности конструкции | * должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру; * не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности; * нанесение текста и изображений выполняется методом деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом; * борта должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности; * фоновые изображения должны быть матовые (антибликовые); * размеры элементов изображений, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства; * поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения; не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия. |
| При изготовлении не допускается | * изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах; * разнотон цветов изображений в пределах партии; * использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral. |

1. Плакат Осторожно напряжение.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Наименование | Предупреждающий знак W08 согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 |
| Размер | стороны треугольника 150 мм |

1. Плакат ЛЭП 400х300.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Содержание | 1. региональный бренд Общества; 2. наименование Общества и наименование филиала; 3. диспетчерское наименование электроустановки, наименование района эл. сетей; 4. телефон Прямой линии; 5. телефон Контакт-центра Общества; 6. телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети», адрес интернет ресурса Общества; 7. размер охранной зоны линии. |
| Ориентировочный вид |  |
| Согласование | **Дизайн и содержание надписей 1)–7) должны пройти обязательное предварительное согласование с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго».** |
| Цветографическое оформление | * логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C; * цвет фона – сигнальный жёлтый согласно ГОСТ Р 12.4.026; * на табличках используются шрифты PF Din Text Cond и PF Din Text Cond Pro Light. |
| Габариты | 400х300 мм |
| Способ установки | При помощи специального крепления и металлической ленты шириной 20 мм.  Ориентировочный вид крепления: |
| Комплектация | * знак – 1 шт. * крепление – 1 шт. |