**УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель директора –**

**главный инженер филиала**

**ПАО «МРСК Центра»-**

**«Белгородэнерго»**

**Решетников С.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кусторезов

1. **Общая часть** 
   1. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности на 2020 г.
   2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.
   3. Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.
   4. Срок поставки – в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.
2. **Технические требования к продукции.**
   1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 2.
3. **Общие требования.**
   1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим требованиям.
  1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов и оборудования для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
  2. Поставщик должен предоставить (при необходимости) комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
  3. Упаковка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия и сроки хранения устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям соответствующих ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.
  4. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.
  5. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ.
  6. Срок изготовления продукции должен быть не более года до момента поставки.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Требования к надежности и живучести оборудования.**

Инструмент должен функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

1. **Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого инструмента и приспособления, входящего в каждый комплект, должна включать в том числе:

* паспорт;
* руководство по эксплуатации;
* гарантийный талон.

1. **Правила приемки оборудования.**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**Начальник УРС А.И. Стародубцев**

**Сроки поставки согласованы:**

**Заместитель директора филиала**

**по капитальному строительству А.С. Белоусов**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Кусторез Stihl FS 560 C-EM | 804000087 | шт. | 22 |

**Приложение 2**

| Наименование характеристики | Технические требования |
| --- | --- |
| Мощность | 2,8 кВт |
| Тип двигателя | двухтактный бензиновый |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A или аналог |
| Объём топливного бачка | 0,99 л |
| Уровень звукового давления, не более | 104 дБ |
| Масса без топлива и режущих инструментов, не более | 10,2 кг |
| Комплектация | * кусторез; * подвесной ремень «Advance plus» или аналог; * косильная головка «AutoCut 40-4» или аналог (четырёхструнная с автоматической регулировкой длины струн); * пильный диск для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев (диаметр 225 мм); * упор пильного диска; * чехол для хранения и транспортировки; |