|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  И.о. первого заместителя директора–  главного инженера  филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Яшин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих к оргтехнике (лот 310H)

для нужд СЭ СДТУиИТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: |
| Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления |
| филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С. Федерякин |
|  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

2022 г.

**Содержание**

[1. Общие данные 3](#_Toc74750731)

[2. Сроки начала/окончания поставки 3](#_Toc74750732)

[3. Требования к Поставщику 3](#_Toc74750733)

[4. Технические требования к оборудованию и материалам. 3](#_Toc74750734)

[5. Гарантийные обязательства 3](#_Toc74750735)

[6. Условия и требования к поставке 3](#_Toc74750736)

[7. Правила приёмки оборудования 3](#_Toc74750737)

[8. Стоимость и оплата 4](#_Toc74750738)

[Приложение 5](#_Toc74750739)

# Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку комплектующих к оргтехнике (лот 310H) для нужд СЭ СДТУиИТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

**Заказчик:**

ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.

**Поставщик:** определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель:** выбор Поставщика для заключения договора поставки комплектующих к оргтехнике (лот 310H) для нужд СЭ СДТУиИТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

# Сроки начала/окончания поставки

С момента заключения договора, но не позднее 30.11.2022 года.

.

# Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

# Технические требования

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2022 года, иметь количество и состав согласно Приложению к настоящему Техническому заданию.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые комплектующие и материалы должна быть не ниже гарантийного периода, установленного производителем, но и не менее чем 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемых комплектующих и материалах, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки комплектующих и материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

# Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке материалов, указанных в документации на материалы.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

# Правила приёмки

Все поставляемые комплектующие и материалы проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» при получении комплектующих и материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», расположенного по адресу: Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС «Правобережная» (Центральный склад).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает комплектующие и материалы без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

# Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» | Инженер 1 категории ОЭИТ | Воронина О.Е. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» | Начальник СЭСДТУиИТ | Елтанский А.В. |  |  |

Приложение

к техническому заданию на поставку

комплектующих к оргтехнике (лот 310H)

**Перечень комплектующих и материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)** | **Технические характеристики** | **Количество** | **Единицы измерения** |
|  | АКБ CSB GP 12120 12V 12Ah или эквивалент | Тип аккумуляторов: свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП  Напряжение зарядки: 14.4 ~ 15 В  Ток зарядки: 3.6 А  Ресурс: До 260 перезарядок при 100% разрядке  Вес: 3.68 кг  Максимальный ток нагрузки: 150 А (в течение 5 сек)  Напряжение питания: 12В  Емкость аккумулятора: 12 Ач  Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ): 151 x 101 x 98 мм (12В, 12/14 Ач)  Клеммы: F2 (7.95 x 6.35 мм)  Срок службы, лет: 5 | 9 | ШТ |
|  | АКБ CSB GP 1272 12V 7,2Ah или эквивалент | Тип аккумуляторов: свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП  Срок службы: 5 лет  Напряжение зарядки: 14.4 ~ 15 В  Вес: 2.05 кг  Напряжение питания: 12В  Емкость аккумулятора: 7.2 Ач  Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ): 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач)  Клеммы: F2 (7.95 x 6.35 мм) | 248 | ШТ |