|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество  «Россети Центр»  Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» |

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. первого заместителя директора – главного инженера

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимов А.С.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку поршневого насоса EATON 6422-172 или эквивалента

1. **Общая часть.**

# Филиал ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» производит закупку поршневого насоса EATON 6422-172 для нужд службы механизации и транспорта филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

1.2. Закупка производится для выполнения ремонтно-эксплуатационной деятельности 2023 года.

1. **Общие требования к условиям поставки.**
   1. Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

* 1. Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

* 1. Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объём аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

1. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным ТЗ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Технические характеристики** | **Количество** |
| 1 | Поршневой насос EATON 6422-172  или  эквивалента | Номер по каталогу - 6422-172  Порт установки предохранительного клапана высокого давления A - 414 бар  Рабочее давление – макс. - 500 бар  Диаметр верхнего сервопривода управляющего отверстия - 0,057 дюйма  Нижний диаметр сервопривода управляющего отверстия - 0,057 дюйма  Максимальный входной крутящий момент - 424 Нм  Минимальное рабочее давление - 430 бар  Вращение вала - вправо  Входной вал - Шлиц с шагом 23 зуба 16/32  Вспомогательное крепление - C-образная накладка, Крепление на 4 болта,  Порт установки предохранительного клапана высокого давления B - 448 бар  Рабочий объем - 105,4 см3/об  Порт настройки переопределения давления A - 345 бар  Установка клапана сброса давления наддува - 21 бар | 1 штука |

1. **Общие требования.**

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
* качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в течении 12 недель с момента заключения договора.

1. **Требования к Поставщику.**

* наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;
* привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

1. **Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы механизации и транспорта

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Масликов Д.П.