Приложение к ТЗ на выполнение работ

по ремонту фундаментов опор ВЛ 35-110 кВ

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛ 110 кВ Бугор левая | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 1,2 |
| Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | м3 | 9 |
| Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | м2 | 240 |
| Антикоррозийное покрытие арматуры | 100 м2 | 0,3 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 | 2,7 |
| Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону | 100 м2 | 2,7 |
| Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 2,7 |
| Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры | т | 0,6 |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,09 |