|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Начальник управления делами –  руководитель аппарата филиала  ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нестерова Е.С.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. | **Утверждено:**  И. о. первого заместителя директора – главного инженера филиала  ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Боев М.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ**

**ДЛЯ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -**

**«ЛИПЕЦКЭНЕРГО»**

**1. Предмет торгово – закупочной процедуры**

Поставка и монтаж кондиционеров по инвестиционной программе для собственных нужд филиала ПАО "МРСК Центра» - «Липецкэнерго".

Объем и технические характеристики продукции приведены в Приложении № 1 к техническому заданию.

**2. Срок поставки**

Срок поставки, монтаж и пуско-наладочных работ («под ключ») кондиционеров в течении 30 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 31.12.2020 года.

**3. Гарантийные обязательства**

3.1. В составе своего предложения Участник обязан предоставить сертификаты качества на каждое наименование поставляемой продукции.

3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

3.3. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

3.4. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

3.3. Гарантия на поставленную продукцию должна составлять 24 месяца с даты поставки товара.

**4. Порядок поставки**

4.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

4.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.3. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

4.4. В случаях наличия информации об ожидаемом срыве поставки Поставщик должен в течение суток уведомить об этом Покупателя.

4.5. Поставляемые кондиционеры поставляются с монтажом, пуско-наладочными работами («под ключ»), с использованием расходных материалов, транспортных расходов с учетом работы автогидроподъемной машины, прочими расходами, необходимыми для монтажа кондиционеров.

4.5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара или работ, Поставщик должен заменить дефектный товар (устранить дефект в работе) в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Начальник АХО И.В. Тупикина

Приложение № 1

к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материала** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Общее количество** |
|
| 1 | Кондиционер Kentatsu KSVR105HFAN3/ KSUR105HFAN3 с зимним комплектом или аналог | Охлаждение - 10.55 кВт  Обогрев - 10.55 кВт  Тишина - 48 Дб  Потребляемая мощность - 3.60 кВт  Габариты внут. блока - 245х840х840 мм  Габариты внеш. блока - 810х946х410 мм  Хладагент - R-410A  Электропитание - 380 В  Режим работы тепло-холод  Класс энергоэффективности C  Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) - 2.93  Раб. диапазон темп. (охлаждение): от +18 до +43  Раб. диапазон темп. (обогрев): от -7 до +24  Подмес свежего воздуха - Возможен  Пульт управления в комплекте  Декоративная панель в комплекте  Диаметр труб хладагента (жидкость) 9.52 "  Диаметр труб хладагента (газ) 19.05 " | ШТ. | 2 |