Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения кабеля соответствуют требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определены в договоре на поставку продукции.

Кабели намотаны на деревянные барабаны.  Концы кабелей заделаны в соответствие с ГОСТ 18690. Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана 0,1 м. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках, при это обшивка кабеля на барабане должна быть выполнена из полимерной поперечно-профилированной  упаковки  толщиной 4мм ТУ 2291-007-43234569-2013 . Способ укладки и транспортировки кабеля предотвращает его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Срок изготовления кабеля не более полугода до момента поставки.

Упаковка тары должна соответствовать требованиям корпоративному стилю оформления объектов и техники  производственного назначения, принадлежащих ПАО "МРСК Центра"