***Филиал ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»***

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боев М.В.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение торгово-закупочной процедуры по выбору Поставщика

полуприцепа автомобильного.

1. **Общая часть:** Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» проводит закупку трехосного низкорамного автомобильного полуприцепа HARTUNG 943003 или аналогичного, для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участником может быть предложена продукция соответствующих марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение трехосного низкорамного автомобильного полуприцепа HARTUNG 943003 или аналогичного, по наилучшей цене, обладающего наилучшими качественными и техническими характеристиками.

1. **Предмет торгово-закупочной процедуры:** трехосный низкорамный автомобильный полуприцеп HARTUNG или аналогичный, в количестве 1 единицы.

Поставщик обеспечивает поставку транспортного средства, для филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

1. **Основные технические характеристики оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт | Основные технические характеристики |
| 1. | Трехосный низкорамный автомобильный полуприцеп тяжеловоз HARTUNG 943003 или аналогичныйhttp://fast.carsguru.net/clf/2/2/2206-1.jpg.media.jpghttp://fast.carsguru.net/clf/2/2/2206-1.jpg.media.jpg | 1 | Масса перевозимого груза, не менее (кг) 40 000  Масса снаряженного полуприцепа, не более (кг) 10 700  Полная масса полуприцепа, не более (кг) 50 600  Нагрузка на ССУ, не более (кг) 17 600  Нагрузка на тележку, не более (кг) 33 100  Длина общая, не менее (мм) 15 300  Длина платформы рабочая/общая, не менее (мм) 11 800/15 600  Ширина платформы рабочая/общая, не менее (мм) 2 259/2 550  Ширина платформы с уширителями, не более (мм) 3 050  Высота общая, не более (мм) 4 000  Высота платформы, не более (мм) 910  Высота ССУ (мм) 1350  Подвеска пневматическая  Количество осей 3  Количество колес 12+2 запасных  Шины 235/75R17,5  Трап приставной  Угол въезда, не более 22  Максимальная скорость движения, не менее (км/ч) 60 |
|  | Итого | 1 |  |

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2021 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, утилизационный сбор, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

1. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика.

Срок поставки: с момента заключения договора до 27 декабря 2021 г.

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями получателя филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

1. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом транспортном средстве и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

Начальник службы механизации и транспорта К.Ю. Пискарев