***Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»***

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Решетников

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение конкурса по выбору Поставщика

низкорамного полуприцепа.

1. **Общая часть:** Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проводит закупку низкорамного полуприцепа для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участником может быть предложена продукция любых марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение низкорамного полуприцепа по наилучшей цене, обладающих наилучшими качественными и техническими характеристиками.

1. **Предмет конкурса:** Предмет закупки – низкорамный полуприцеп в количестве 1 единицы.

Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

1. **Основные технические характеристики оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт | Основные технические характеристики |
| 1 | Низкорамный полуприцеп  http://92.img.avito.st/1280x960/847925292.jpg | 1 | |  |  | | --- | --- | | Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный | | Основной тягач | Седельный КАМАЗ 44108 | | Масса перевозимого груза, не менее т. | 52 | | Масса снаряженного полупри­цепа, кг, не более | 14 200 | | Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, не более | 69 000 | | Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг не более  - через седельно-сцепное устройство тягача  - через шины колес трехосной тележки | 25 000  43 150 | | Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм:  - длина не более  - ширина не более | 16 035  2 550 | | Размеры грузовой платформы, мм:  - длина не менее  - ширина не более  - с уширителями не менее  Высота (погрузочная высота) не более | 11 000  2 550  2 900  930 | | Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой) | Под тягач КАМАЗ 44108 | | Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы  из высокопрочной стали | | Настил | Комбинированный | | Переднее опорное устройство | Механическое, (Германия) или аналогичное | | Подвеска | Пневматическая | | Количество осей, шт. | 4 | | Оси, производитель. | BPW/ SAF/ GIGANT (Германия) | | Количество колес, шт.:  - всего  - в том числе запасных | 18  2 | | Шины | 235/75 R17,5 | | Тормозная система | EBS Wabco/ TEBS Wabco.  Панель управления стояночным  тормозом на боковой части  полуприцепа. | | Тормоза:  - рабочие  - стояночный | С пневматическим приводом  по 2-х проводной схеме/ TEBS Wabco  энергоаккумуляторы | | Сцепной шкворень | 50 мм (2'') или 3,5'' по ГОСТ 12017-81,  (Германия) | | Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. | | Комплектация: | - трапы механические шириной 750 мм с углом въезда не более 14 градусов  - механические опоры на скосе,  - лебедка для подъема запасного  колеса,  - люк для обслуживания гусака  - алюминиевые съемные борта на  гусаке 400мм,  - грунтозацепы на раме (при металли-  ческой поверхности рамы),  - ограничители от бокового смещения,  - петли для закрепления груза  - брызговики,  - карманы под стойки,  - противооткатные упоры,  - инструментальный ящик на гуське,  - сумка с ЗИП. | |
|  | ИТОГО | 1 |  |

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2021 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

Транспортные средства и оборудование должны быть окрашены и иметь нанесенные логотипы в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

Подготовка авто и спецтехники под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной

подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов, нанесение корпоративной символики ПАО

«МРСК Центра») с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес),

осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный

гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники.

1. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку транспорта в сроки установленные данным ТЗ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Наименование продукции | Дата поставки | Адрес поставки |
| Белгородэнерго | низкорамный полуприцеп | До 30 сентября 2021 года | г. Белгород, ул. Энергетиков 5 |

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

1. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

Начальник СМиТ Е.В.Ворнавской