**Опросный лист на заземлители серии ЗОН–110М-I УХЛ1**

к договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Объект: ПС 110/35/10 кВ «Горшечное»

Заказчик: ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Адрес: Россия, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, дом 27

Тел./факс: (4712) 58-72-72/55-73-67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное / наиб. рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
| 2 | Ток термической стойкости (3с) / Ток электродинамической стойкости | 40 кА / 100 кА | V |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |
| Фарфоровая II\* (Б) |  |
| Полимерная II\* (по заказу) | V |
| Полимерная IV (по заказу) |  |
| 4 | Тип заземлителя по назначению | I -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю | V |
| II -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПР-01-2УХЛ1 | V |
| 6 | Дополнительные требования | | |
| 7 | Количество комплектов заказа | | 2 |

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_