|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“Утверждаю”**  Заместитель директора  по техническим вопросам –  главный инженер филиала  ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галкин А.Е.  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.  **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  на поставку средств малой механизации . Лот №310С.   1. **Общая часть.**   ОАО «МРСК Центра» производит закупку средств малой механизации для производства ремонтно-эксплуатационных работ в 2012г.  Закупка производится на основании Годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» на 2012 год.   1. **Предмет конкурса.**   Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | | Тверьэнерго | Авто | Тверская обл. г. Тверь, пр-т Калинина,66 | июнь 2012г. |  1. **Технические требования к продукции.**   Количество и технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенных в таблице:   |  |  | | --- | --- | | Наименование продукции | **Количество поставки шт.** | | Бензопила: мощность – 2,3/3,2 (кВт/л.с.), рабочий объем цилиндра – 49,4 (куб.см), рекомендуемая максимальная скорость – 13000(об/мин), объем топливного бака – 0,5 (л), объем масляного бака – 0,26 (л), расход топлива – 506 (г/кВт час), | 11 | | Кусторез: мощность – 2,1/2,9 (кВт/л.с.), рабочий объем цилиндра – 44,3 (куб. см), обороты холостого хода двигателя – 2800 (об/мин), максимальные обороты двигателя – 12500 (об/мин), объем топливного бака – 0,67 (л) | 2 | | Диск 2Z-FS-44/55/80/85 230 мм Stihl | 20 | | Диск FS-450 к кусторезу Stihl | 13 | | Леска триммерная 2,4х12 м | 17 | | Фильтр воздушный для бензопилы Stihl | 5 | | Цепь 15’’ бензопилы Husgvarna-137 | 49 | | Цепь 18’’ бензопилы Husgvarna-365 | 13 | | Шина 15’’ 3/8’’ бензопилы Husgvarna | 19 | | Шина 16’’ 3/8’’ 1,3 56 зв. бензопилы Husgvarna | 3 |   **4. Общие требования.**  4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:   * для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям; * для импортной продукции, а так же для отечественной продукции , выпускаемой для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.   1. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.   Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.   1. **Гарантийные обязательства.**   Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию.  Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока.   1. **Сроки и очередность поставки продукции.**   Поставка материалов, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика (**в июне 2012 года)**, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки материалов возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».   1. **Правила приемки продукции.**   Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.  В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.   1. **Условия расчетов.**   Расчет за поставленные  ТМЦ  производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней  с момента подписания сторонами  товарных накладных (ТОРГ-12). |  |  |

Согласовано Начальник ОАиУП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Уткин О.В.

Денисова М.А. 21-19