**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник управления логистики и

МТО филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

*Иванов С.В.*

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Приложение №\_\_\_\_\_**

к Заявке на закупку филиала

ОАО «МРСК Центра» -

«Липецкэнерго»

№ \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку грузоподъемных приспособлений лот № 401V

1. Общая часть. Закупка производится на основании годовой потребности программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» на 2013 г.
2. Предмет конкурса. Поставщик обеспечивает поставку грузоподъемных приспособлений в объемах и сроки установленные данным ТЗ. Срок поставки: с момента заключения договора до 28 июня 2013 г.
3. Основные параметры приспособлений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Основные технические характеристики |
| 1 | УСК2-1,0 универсальный строп канатный кольцевой | шт | 4 | Длина 1 м. |
| 2 | 4СК-16,0 четырехветьевой строп канатный | шт | 6 | Длина 5 м. |
| 3 | 2СК-3,2 двухветьевой строп канатный | шт | 5 | Длина 2 м. |
| 4 | 4СК-3,2 четырехветьевой строп канатный | шт | 4 | Длина 4,5 м. |
| 5 | УСК1-1,6 универсальный строп канатный петлевой | шт | 16 | Длина 1 м. |
| 6 | УСК1-1,6 универсальный строп канатный петлевой | шт | 2 | Длина 4 м. |
| 7 | 2СК-2,0 двухветьевой строп канатный | шт | 16 | Длина 2 м. |
| 8 | 4СК-6,3 четырехветьевой строп канатный | шт | 14 | Длина 4 м. |
| 9 | УСК2-6,3 универсальный строп канатный кольцевой | шт | 6 | Длина 3 м. |
| 10 | УСК2-1,6 универсальный строп канатный кольцевой | шт | 4 | Длина 1 м. |
| 11 | УСК1-2,0 универсальный строп канатный петлевой | шт | 40 | Длина 1,2 м. |
| 12 | УСК1-2,5 универсальный строп канатный петлевой | шт | 2 | Длина 4 м. |
| 13 | УСК1-3,2 универсальный строп канатный петлевой | шт | 20 | Длина 3,5 м. |
| 14 | УСК1-1,0 универсальный строп канатный петлевой | шт | 22 | Длина 1,5 м. |
| 15 | УСК1-0,63 универсальный строп канатный петлевой | шт | 12 | Длина 3 м. |
| 16 | УСК1-0,63 универсальный строп канатный петлевой | шт | 4 | Длина 4 м. |
| 17 | 1СК-1,0 одноветьевой строп канатный | шт | 5 | Длина 4 м. |
| 18 | УСК1-2,0 универсальный строп канатный петлевой | шт | 20 | Длина 4 м. |
| 19 | УСК1-3,2 универсальный строп канатный петлевой | шт | 20 | Длина 1 м. |
| 20 | УСК2-3,2 универсальный строп канатный кольцевой | шт | 10 | Длина 1,5 м. |
| 21 | 2СК-2,0 двухрехветьевой строп канатный | шт | 10 | Длина 4 м. |
| 22 | 4СК-10,0 четырехветьевой строп канатный | шт | 5 | Длина 5 м. |
| 23 | 1СК-2,0 строп канатный | шт | 4 | Длина 3 м |
| 24 | 1СК-3,2 строп канатный | шт | 4 | Длина 4 м. |
| 25 | ВК-1,0 ветвь канатная | шт | 6 | Длина 3 м. |
| 26 | СТП2 строп текстильный петлевой | шт | 4 | Длина 3 м. |
| 27 | СТП2 строп текстильный петлевой | шт | 4 | Длина 4 м. |
| 28 | Канат стальной d-12 | м | 500 | Для БКМ-317 |
| 29 | Канат стальной d-16 | м | 300 | Для БМ-205 |

1. Поставка грузоподъемных приспособлений производится за счет Поставщика по адресу: г. Липецк, с. Подгорное, ц/склад филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».
2. Гарантийные обязательства: Поставляемая продукция должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующим товарам, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год.
3. Дополнительные требования: Продукция должна быть сертифицирована, иметь технологические условия производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами.
4. Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания товаро-транспортной накладной.

**Начальник СМиТ Беспалов И.Н.**