**“УТВЕРЖДАЮ”**

Заместитель директора по

техническим вопросам – главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Григорьев

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку винтовых замков Лот № 401В**

1. **Общая часть.**
   1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку винтовых замков для *ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования*.
   2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
2. **Предмет конкурса.**


Поставщик обеспечивает поставку винтовых замков на склады получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки указанные данным ТЗ.


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Наименование | Кол-во, шт. | Точка поставки | Срок поставки \* |
| Ярэнерго | Замок винтовой | 222 | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | 45 |
| 600 | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 |
| 160 | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15 |

\* В календарных днях с момента заключения договора

1. **Технические требования к продукции.**
   1. Технические требования**,** характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в данном ТЗ.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Параметры |
| Замок винтовой | Материал: дужка – сталь ГОСТ 1050-88, корпус сплав алюминия ГОСТ 4784-97, покрытие эмаль МЛ-165 серого цвета ГОСТ 12034-77. Гайка оцинкованная ГОСТ 5915-70. Размеры замка указаны на чертеже Рис.1 |

****

****


****

Рис.1 Чертеж замка

1. **Общие требования.** 
   1. К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

* для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
* для импортных производителей, а так же для отечественных - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
* сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
* продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;
* продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
  1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
  2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материалов, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Материалы должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

* 1. Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Состав технической и эксплуатационной документации.**

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

1. **Сроки и очередность поставки оборудования.**

Поставка винтовых замков - с момента подписания договора в течение 45 календарных дней.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой деревянных опор.

1. **Правила приемки оборудования.**

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**10. Стоимость и условия оплаты.**

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя

И.о. заместителя главного инженера – начальника управления распределительных сетей Пешнин С.Е.

Зам. начальника управления логистики и

материально-технического обеспечения Козлов И.В.

Исп.: Щипалов Михаил Александрович

тел.: 8(4852)78-13-67