**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора

-главный инженер

филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Боев М.В.

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку строительных материалов Лот № 401L**

**1. Технические требования к продукции.**

1.1. Технические требования, характеристики строительных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений в Приложении №1

**2**.**Общие требования.**

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.
* продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.
* поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.
* товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
* товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.
* поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара,
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
* качество продукции должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, паспортами, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую партию продукции.
* продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование.

**3. Условия поставки**

Сыпучие строительные материалы поставляются отдельными партиями автотранспортом с возможностью задней и боковой разгрузкой по заявкам со стороны филиала. Объем по заявке составляет от 1 м.куб. до 3 м. куб. (в случае с щебнем в пересчете на указанный объем). Доставка осуществляется по г. Липецку, к месту проведения работ. Срок поставки не позднее следующего дня от даты заявки.

Срок поставки всего количества материалов – в течении 6 месяцев со дня заключения договора, но не позднее 30.06.2022 года.

**4. Требования к продукции, объем поставки**

Товар должен обеспечивать требования, предъявляемым к данной продукции. Фракция песка и щебня, общий объем по договору должны соответствовать нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Краткий текст | ЕИ | Количество |
| 1 | Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2 | М3 | 300 |
| 2 | Щебень известняковый фракция 8-25 | Т | 200 |

**5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

На товар должны быть предоставлен паспорт на строительные материалы.

Товар должен быть из узаконенных мест добычи с предоставлением подтверждающих документов.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений Филатов И.В.