**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

-главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Скоробреха

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г**.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по ремонту установок бурильно-крановой машины (БКМ-411)

с заменой агрегатов.

1. **Общая часть**: Ремонт установки с заменой агрегатов бурильно-крановой машины (БКМ) проводится с целью поддержания спецтехники филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в технически исправном состоянии, в соответствии с правилами дорожного движения, и руководства по эксплуатации техники.
2. **Предмет конкурса**: Ремонт установки БКМ–411 (механическая 2 шт.) и БКМ-411Д (гидравлическая) с заменых агрегатов.
3. **Основные параметры**:

Проведение ремонта установки БКМ–411(механическая 2шт.) и БКМ-411Д (гидравлическая) на шасси ГАЗ-33081-88, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

**4.** **Основные виды ремонта установки БКМ**:

Замена буровой штанги, бурового вращателя, коробки отбора мощности, РВД, гидрорапределителей, цилиндра фрикциона, карданных валов БКМ-411, ремонт рамы БКМ.

1. **Сроки проведения работ**: с момента подписания договора в течение 70 рабочих дней.

**6**. **Гарантийные обязательства**: Гарантийный срок на выполненный ремонт Исполнителем составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. В случае, если в период действия гарантийного срока, законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Гарантий срок на запасные части определяется заводом-изготовителем, но не может быть менее 6 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию автотракторной техники, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также компенсировать расходы по транспортировке автотранспорта на территорию Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Основные требования к выполнению работ**:
   1. Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя, расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем и сборника норм времени на ремонт РД 03112178-1023-99.

**7.2** Все работы Подрядчик выполняет на собственных площадях с использованием своих материалов, оборудования и запчастей, а также с возможностью применения запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а также их стоимость согласовывается с Заказчиком.

**7.3** Все применяемые материалы и запчасти должны быть новыми и ранее не использованными.

**7.4** Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения.

1. **Правила контроля и приемки работ**:

Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет. Демонтированные запасные части Подрядчик передает Заказчику.

1. **Критерии отбора Подрядчика**:

**9.1** Подрядчики, участвующие в конкурсе должны иметь, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, оборудование, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

**9.2** Наименьшую стоимость, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

1. **Перечень основных работ по ремонту БКМ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование агрегата | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| **БКМ-411 механика (2 шт.)** | | | | |
| 1 | Доработка конструкции рамы БКМ | комп. | 2 | Ремонт |
| 2 | Мачта БКМ | шт. | 2 | Замена |
| 3 | Раздаточная коробка БКМ | шт. | 2 | Замена |
| 4 | Вращатель БКМ | шт. | 2 | Замена |
| 5 | Карданные валы БКМ | шт. | 4 | Замена |
| 6 | Гидрораспределитель пульта управления | комп. | 2 | Замена |
| 7 | Рукава высокого давления | комп. | 2 | Замена |
| 8 | Цилиндр фрикциона БКМ | комп. | 2 | Замена |
| 9 | Аутригер | шт. | 4 | Ремонт |
| 10 | Бур лопастной 360 | шт. | 2 | Замена |
| **БКМ-411Д гидравлика** | | | | |
| 1 | Доработка конструкции рамы БКМ | комп. | 1 | Ремонт |
| 2 | Мачта БКМ | шт. | 1 | Замена |
| 3 | Гидростанция | шт. | 1 | Замена |
| 4 | Вращатель БКМ | шт. | 1 | Замена |
| 5 | Карданные валы БКМ | шт. | 1 | Замена |
| 6 | Гидрораспределитель пульта управления | комп. | 2 | Замена |
| 7 | Рукава высокого давления | комп. | 1 | Замена |
| 8 | Маслоохладитель | шт. | 1 | Замена |
| 9 | Аутригер | шт. | 2 | Ремонт |
| 10 | Бур лопастной 360 | шт. | 1 | Замена |

1. В рамках оценки поступивших предложений Заказчик создает комиссию, оценивает соответствие подрядчика заявленным требованиям.
2. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» заключаются договор.

Начальник службы СМиТ Е.В. Ворнавской