|  |  |
| --- | --- |
|  | **“Утверждаю”**  Первый заместитель директора-  главный инженер филиала  ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Решетников  “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала**

**ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности**

Лот № \_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические требования** |
| **1** | **Наименование и тип** | **Светодиодная лампа А60 15Вт Е27 (или аналог)** |
| **2** | **Наличие сертификации** | **Обязательно** |
| **3** | **Область применения и назначение** | **Для внутреннего освещения** |
| **4** | **Технические данные:** |  |
|  | Мощность, Вт | 15 |
|  | Цветовая температура | 3000 К |
|  | Световой поток, Лм | >900 |
|  | Срок службы, ч | >15 000 |
|  | Индекс цветопередачи Ra | >80 |
|  | Степень защиты (IP) | 20 |
|  | Цоколь | Е27 |
|  | Форма лампы/колбы | Грушевидная (тип A) |
|  | Класс энергоэффективности | А |
|  | Тип напряжения | Переменный (AC) 210-240 В |
|  | Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
| **5** | **Наличие заводской документации** | **Руководство по эксплуатации** |
| **6** | **Гарантийный срок** | **не менее 1 года** |
| **7** | **Количество, шт** | **50** |
| **8** | **Условия поставки** | **Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2022 года по заявкам Заказчика. Срок испол-нения 1 заявки в течение 10 календарных дней.** |

Начальник ОЭиПЭ С. Н. Петров