УТВЕРЖДАЮ

И.о первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

С.А. Макеев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«10» ноября 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку материалов**

1. **Общая часть.**
   1. Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.
   2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № материала | Название материала | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2000881 | Фундаментный блок | шт. | 4100 |

* 1. Адрес поставки - непосредственно на объекты производства работ.
  2. Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2023 г. по заявкам Заказчика. Исполнение одной заявки в течение 5 календарных дней с момента ее подачи.

1. **Технические требования к продукции.**
   1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Название материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментный блок | Блок ФБС 24-4-6Т М 100 (В 7,5) ГОСТ 13579-78\* |

1. **Общие требования.**
   1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.
  1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документы должен подтверждать технические характеристики, заявленные в техническом предложении.
  2. Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и соответствующих ГОСТ.
  3. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.
  4. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода до момента поставки.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя продукции Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).

1. **Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка должна быть нанесена на видном месте продукции и содержать следующие данные:

* обозначение типа;

1. **Правила приемки продукции.**

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СП УВС В.Ф. Севостьянов