|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора –  главный инженер филиала  ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Колубанов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Подымский

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

(ПЗ 2018 г. закупка №30008480)

на 5 листах

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: |
| Начальник управления КиТАСУ |
| филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Комиссаров |
|  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ИТ

Департамента корпоративных и

технологических АСУ

ПАО «МРСК Центра»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Подымский

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

2018 г.

**Содержание**

[1. Общие данные 3](#_Toc509997785)

[2. Сроки начала/окончания поставки 3](#_Toc509997786)

[3. Финансирование поставки 3](#_Toc509997787)

[4. Требования к Поставщику 3](#_Toc509997788)

[5. Технические требования к оборудованию и материалам. 3](#_Toc509997789)

[6. Гарантийные обязательства 3](#_Toc509997790)

[7. Условия и требования к поставке 4](#_Toc509997791)

[8. Правила приёмки оборудования 4](#_Toc509997792)

[9. Стоимость и оплата 4](#_Toc509997793)

[Приложение 5](#_Toc509997794)

# Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку аккумуляторных батарей для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**Заказчик**:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, д.2

**Поставщик**: определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель**: выбор Поставщика для заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

# Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: до 31.12.2018г.

# Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ПЗ 2018 г., закупка №30008480

# Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должен иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования не менее 2 лет.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

# Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должны быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2017 года. Количество и состав оборудования указан в Приложении к настоящему Техническому заданию.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр в г. Орел, а сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

# Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

# Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 9.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

# Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | Багров Владимир Викторович |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | Чалый Александр Васильевич |  |  |

# Приложение

к техническому заданию на поставку

аккумуляторных батарей для нужд филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)** | **Технические характеристики** | **Количество, шт.** | **Гарантия, мес.** |
| **1** | АКБ B.B.Battery HR5,8-12 (или аналог) | - Емкость: 5.8 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 1.88 кг | 72 | 12 |
| **2** | АКБ B.B.BATTERY HR9-12 (или аналог) | - Емкость: 9 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 2.75 кг | 32 | 12 |
| **3** | АКБ CSB EVH 12240 12V 24AH (или аналог) | - Емкость: 24 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 7.55 кг | 18 | 12 |
| **4** | АКБ CSB GP 12120 12V 12AH (или аналог) | - Емкость: 12 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 3.67 кг | 6 | 12 |
| **5** | АККУМУЛЯТОР CAMELION AAA 1000MAH (или аналог) | - Тип: NiMH  - Типоразмер: AAА  - Емкость: 1000 мАч | 75 | 12 |
| **6** | АКБ 6СТ-90 EXTRA START (или аналог) | - Емкость: 90 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 21.5 кг | 2 | 12 |
| **7** | АКБ Europower EV 9-12 12V 9Ah (или аналог) | - Емкость: 9 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 3.5 кг | 36 | 12 |
| **8** | АКБ ALINCO EBP-51N (или аналог) | - Емкость: 1.6 А·ч  - Напряжение: 9,6 В  - Тип: Ni-MH | 3 | 12 |
| **9** | АКБ CSB HR 1224W F2 12V 6AH (или аналог) | - Емкость: 6 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 1.95 кг | 35 | 12 |
| **10** | АКБ B.B.Battery BC7-12 (или аналог) | - Емкость: 7 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 2.2 кг | 96 | 12 |
| **11** | АКБ FIAMM 12SP26 (или аналог) | - Емкость: 26 А·ч  - Напряжение: 12 В  - Вес: 9 кг | 48 | 12 |
| **12** | АКБ B.B.Battery BP13-6 (или аналог) | - Емкость: 13 А·ч  - Напряжение: 6 В  - Вес: 2.5 кг | 1 | 12 |