**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -«Орелэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Колубанов

“\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №\_\_\_\_\_\_**

на поставку строительных материалов.

**Лот 401L.**

1. **Общая часть.**
   1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку стройматериалов для ремонтно-эксплуатационной кампании 2016 года.
   2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
2. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку стройматериалов на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Марка | Количество | Точка поставки | Срок поставки\* |
| Орелэнерго | Доска обрезная 25 мм | 5 м3 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная,9 | 60 |
| Орелэнерго | Доска обрезная 50 мм | 7 м3 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная,9 | 60 |
| Орелэнерго | Битум БН 90/10 | 50 кг | ЦС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная,9 | 60 |
| Орелэнерго | Линолеум Tarkett Moda 3м | 23м2 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная,9 | 60 |
| Орелэнерго | Брус 100х50 | 0,18 м3 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная,9 | 60 |

\*в календарных днях, с момента заключения договора

1. **Технические требования к оборудованию.**

Технические данные должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические требования |
| 1 | 2 |
| **Доска обрезная 25 мм** | ГОСТ8486-86 |
|  |  |
| **Доска обрезная 50 мм** | ГОСТ 8486-86 |
|  |  |
|  |  |
| **Битум** БН 90/10 | ГОСТ 6617-76 |
|  |  |
|  |  |
| **Линолеум Tarkett Mod** | ГОСТ 11529-86 |
|  |  |
| **Брус 100х50 (порода дерева - сосна)** | ГОСТ 8486-86 |
|  |  |
| Соответствие требованиям безопасности. | Сертификат прилагается к каждой отгруженной партии |
| Гарантийный срок от даты поставки. | 1 год |
| Рекомендуемый изготовитель. | По результатам конкурсных процедур |
| Требования к упаковке | Заводская упаковка и маркировка |
| Требования к доставке, получатель | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» |

1. **Общие требования.**
   1. К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

* для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
* для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".
  1. Материалы должны соответствовать всем требованиям ГОСТ или ТУ.
  2. Комплектность поставки строительных материалов:
* Заводская упаковка и маркировка;
  1. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемый провод должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка строительных материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок строительных материалов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой строительных материалов.

1. **Правила приемки продукции.**

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

1. **Стоимость продукции.**

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя*.*

**Заместитель главного инженера –**

**начальник управления**

**распределительных сетей П.Ф. Негодин**