***Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»***

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Скоробреха

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

« » 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку

легковых автомобилей повышенной проходимости.

1. **Общая часть:** Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводит закупку легковых автомобилей повышенной проходимости для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участником может быть предложена продукция любых марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости по наилучшей цене, обладающего наилучшими качественными и техническими характеристиками.

1. **Предмет конкурса:** Предмет закупки – легковые автомобили повышенной проходимости.

Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

1. **Основные технические характеристики оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт | Основные технические характеристики |
|  | Легковые автомобили повышенной проходимости | 5 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Колесная формула | 4 х 4 |  | | Количество мест | 5 | шт | | Длина | 4099 | мм | | Ширина | 1804 | мм | | Высота по рейлингам | 1690 | мм | | Колесная база | 2450 | мм | | Дорожный просвет | 220 | мм | | Масса снаряженного автомобиля | 1485 | кг | | Полная масса | 1860 | кг | | Двигатель | бензиновый, 2123 |  | | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |  | | Рабочий объем | 1690 | л | | Максимальная мощность | 58,5 (80) при 5000 об/мин | л.с.(кВт) | | Максимальный крутящий момент | 127,4 при 4000 об/мин | Н.м | | Максимальная скорость | 127 | км/ч | | Расход топлива смешанный | 10,2 | л/100 км | | Емкость топливного бака | 58 | л | | Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |  | | Шины | 205/70 R15 (95/96, T) или 205/75 R15 (97, T) |  |   **Требования к комплектации автомобиля (1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ / Comfort'22), цвет по согласованию с заказчиком.**  Постоянный полный привод, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, понижающий ряд передач, сапуны переднего и заднего мостов, защита картера двигателя.   |  | | --- | | **Интерьер**  • Бортовой компьютер  •Подлокотник сидения водителя с подстаканниками  •Обивка сидений ткань. Цвет черный  •Розетка 12V на центральной консоли  •Розетка USB в тоннеле пола | | **Безопасность**   * Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя * Подголовники задних сидений 2 шт. * Крепления для детских сидений ISOFIX * Дневные ходовые огни * LED задние фонари | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Комфорт**   * Виброизоляция * Гидроусилитель рулевого управления * Регулируемая по высоте рулевая колонка * Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте * Воздушный фильтр салона * Центральный замок * Электростеклоподъемники передних дверей Подогрев передних сидений * Электропривод и обогрев наружных зеркал * Кондиционер * Охлаждаемый вещевой ящик | | **Мультимедиа**  Аудиоподготовка | | **Экстерьер**  Рейлинги  15'' легкосплавные диски  Запасное стальное колесо временного использования 15''  Колпак запасного колеса |   **Дополнительное оборудование:**  Аудиосистема 1 шт  Зимние шины на дисках R15 1 ком  Антикоррозийная обработка  Коврики салона и багажника 1 ком  Аптечка 1 шт  Огнетушитель 1 шт  Знак аварийной остановки 1 шт  Противооткатные упоры 2 шт |

**Поставляемый автомобиль должны быть комплектен, исправен, без следов ДТП.**

Поставляемая продукция должнасоответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

1. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку автомобилей в сроки, установленные данным ТЗ филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Наименование продукции | Дата поставки | Адрес поставки |
| Белгородэнерго | Легковые автомобили повышенной проходимости | В 2023 году  В течение 30 рабочих дней с момента заключения договора | г. Белгород,  2-й Карьерный пер 12 |

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

1. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 24 месяцев без ограничения пробега. Гарантийный срок, может быть увеличен продавцом.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока, при подтверждении гарантийного случая.

1. **Условия оплаты:** Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

Начальник СМиТ Е.В. Ворнавской