**“УТВЕРЖДАЮ”**

И.о. первого заместителя директора-

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.В. Миляев

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку средств малой механизации.**

**Лот № 310С**

1. **Общая часть.**

**1.1** ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку средств малой механизации и запасных частей для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

**1.2** Техническое задание разработано на основании приказа №329 ЦА от 27.07.2021 г.

1. **Предмет закупочной процедуры.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Точка поставки | Оборудование | Количество, шт | Срок поставки \* |
| Филиал ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» | г. Тамбов, ул. Авиационная д.149 (центральный склад) | Мотобур ADA GroundDrill-14 Revers А00459 в комплекте с оснасткой для заглубления до 1,8м или аналог | 16 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала |

1. **Технические требования к продукции.**
   1. Технические требования и характеристики мотобура должны соответствовать параметрам приведенных в таблицах № 1

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики** | |
| Назначение | для грунта |
| Количество операторов | два |
| Наличие реверса | да |
| Максимальный диаметр бура | 400 мм |
| Диаметр соединения | 20мм |
| Вес нетто | 30 кг |
| Прорезиненные рукоятки/накладки | есть |
| Номинальная глубина бурения | 800мм |
| Вес нетто | 30 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 8 л.с./ 5,88кВт |
| Объем двигателя | 172 см³ |
| Объем топливного бака | 3,6 л |
| Топливо | АИ-92 |
| **Дополнительные условия/требования к комплектованию:** | |
| Шнек в комплекте к мотобуру | 300х800мм |
| Удлинитель для шнека для заглубления не менее 1,8м | 1000мм |

1. **Общие требования.** 
   1. К поставке допускаются оборудование и материалы, отвечающие следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
* для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих оборудование и материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
* сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
* наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
  1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов и оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
  2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки должен предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы материалов.

* 1. Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Оборудование и материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

1. **Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**
   1. В комплект поставки должны входить документы:

* паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
* сертификат соответствия и свидетельство о приемке, на русском языке.
  1. Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях.
  2. По всем видам оборудования и материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

1. **Правила приемки продукции.**

Все оборудование и материалы должны пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

1. **Стоимость продукции.**

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя*.*

Заместитель главного инженера

по управлению производственными активами А.С. Максимов

Начальник управления распределительных сетей П.А. Рябцев

Исп. Ванюшкин П.Н., тел.: (4752) 57-83-78