|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник Управления по логистике и материально-техническому обеспечению  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Печурин  « » 2017 г. |  |  |

**Поставка мульчера**

**для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

г. Орел

1. **Общие сведения**

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» проводит закупку лесного мульчера для обеспечения производственных процессов филиала. Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2017 год.

Целью проведения закупки является приобретение лесного мульчера, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

1. **Предмет конкурса**

Предмет конкурса - лесной мульчер.

Поставщик обеспечивает поставку лесного мульчера для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в объемах и сроках установленных данным ТЗ.

* 1. **Основные параметры**

Наименование закупаемой техники, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателей - указаны в Приложении № 1

Поставляемая техника должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2016г., сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

Подготовка лесного мульчера под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов) с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

* 1. **Поставка продукции**

Поставка техники производится за счет Поставщика.

Поставка техники производится на склад Получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», согласно указанным в Приложении № 2 графику поставки и адресу поставки.

Поставляемая техники при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

1. **Гарантийные обязательства**

Техника должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

Приложение №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»** | | |
| *Наименование продукции/основные технические характеристики* | | *Количество* |
| **Лесной мульчер с ротором с фиксированными резцами** | | **1 ед.** |
| Лесной мульчер с ротором с фиксированными резцами для трактора Т150 | | |
| Мощность трактора л.с. | 100-180 | |
| Отбор мощности (об/мин) | 1000 | |
| Ширина захвата (мм) | 2070 | |
| Общая ширина (мм) | 2490 | |
| Масса (кг) | 1830 | |
| Максимальный диаметр измельчения (мм) | 300 | |
| Количество резцов C/SS | 42+2 | |
| Кардан с ограничителем крутящего момента, шестерёнчатая коробка с муфтой свободного хода, гидравлический задний щиток, регулируемые по высоте опорные салазки, система параллельности кардана, герметичный корпус.  гидравлическая толкающая рамка, салазки для заглубления. | | |
|  |  | |

Приложение №2

График и адрес поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Дата поставки | Грузополучатель |
| Лесной мульчер с ротором с фиксированными резцами | В течении 45 календарных дней с момента заключения договора. | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  г. Орел, ул. Высоковольтная, д.9 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник СМиТ УЛиМТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Утин |