**Приложение №\_\_\_\_\_**

к Заявке на закупку филиала

ПАО «МРСК Центра» -

« »

№ \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на диагностику автотранспорта

1. Общая часть: Диагностика автотранспорта проводится с целью поддержания автотранспортной техники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в технически исправном состоянии, в соответствии с правилами дорожного движения. Подрядчики, участвующие в торгово-закупочной процедуре должны иметь аттестат аккредитации оператора технического осмотра транспортных средств, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение и оборудование для проведения инструментального контроля транспортных средств.
2. Предмет торгово-закупочной процедуры: Диагностика автотранспорта.
3. Основные параметры:

Проведение диагностики автотранспорта, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» базирующихся в г. Воронеже.

1. Основные требования к выполнению работ:
   1. Диагностика автотранспорта проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Размер платы за проведение диагностики автотранспорта определяется в соответствии с Методикой расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 года № 642-а.
   2. Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения.

**4.3** Подрядчики должны иметь лицензию или сертификат на выполняемые виды работ.

**4.4.** Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании.

* 1. Производственные и ремонтные цеха Подрядчика должны находиться в г. Воронеже.

1. Сроки проведения работ: Диагностика автотранспорта проводится в течение 2018 года согласно графиков представленных сотрудниками участков СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».
2. Правила контроля и приемки работ:

Руководители работ, выполняющие диагностику автотранспорту, совместно с представителями СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ.

1. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта передачи выполненных работ.
2. Критерии отбора поставщика:

**8.1** Оптимальная (наименьшая) стоимость норма-часа на диагностику автотранспорта, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

**8.2** Условия и удобство оплаты за выполненные работы в 2018 году.

**8.3** Выгодное территориальное расположение в пределах г.Воронежа и Воронежской области.

**8.4** Гарантия на выполненные работы и услуги не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

**9.** Предельный размер платы (за единицу транспортного средства, с НДС)

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория транспортного средства** | **Предельный размер платы  (за единицу транспортного средства, с НДС)** |
| Автомобили легковые, в том числе: М1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более восьми мест для сидения | 480 руб. |
| **Автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, в том числе:** | |
| М2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 865 руб. |
| М3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1 041 руб. |
| **Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, — автомобили грузовые и их шасси, в том числе:** | |
| N1 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 512 руб. |
| N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 1 009 руб. |
| N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1 089 руб. |
| **Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам, в том числе:** | |
| O1 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 400 руб. |
| O2 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны |
| O3 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 705 руб. |
| O4 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн |

**10.** В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя и оценивает соответствие станций заявленным требованиям.

**11**. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» заключается договор по единичным расценкам.

Начальник управления логистики и

материально технического обеспечения В.В.Мороз

Начальник СМиТ С.Ю.Фатеев