**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.П. Киреенко

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по поверке измерительных трансформаторов**

**тока и напряжения.**

Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общая часть.**
   1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку работ по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения.
   2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
   3. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры
2. **Предмет конкурса.**
   1. Выполнение работ по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения в следующих объемах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование, тип, класс напряжения ТТ и ТН*** | ***Предел (диапазон) измерений*** | ***Класс точности, погрешность*** | ***Кол-во, шт.*** |
|  | Трансформатор напряжения, НАМИ-10-95УХЛ2 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 1 |
|  | Трансформатор напряжения, НТМИ-10-66 У3 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,2 | 20 |
|  | Трансформатор напряжения,  НАМИ-6-95 УХЛ2 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,2 | 1 |
|  | Трансформатор напряжения, НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,2 | 1 |
|  | Трансформатор тока, ТВК-10 | 100/5 А 50 Гц | 0,5 | 7 |
|  | Трансформатор тока, ТК-10 | 150/5 А 50 Гц | 0,5 | 3 |
|  | Трансформатор тока, ТВЛМ-10 | 600/5 А, 300/5 А, 200/5 А, 150/5 А,100/5 А, 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 35 |
|  | Трансформатор тока, ТЛК-10 УЗ | 30/5 А, 50 Гц | 0,5 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТЛМ-10 УЗ | 50/5 А, 200/5 А, 300/5 А, 600/5 А, 50 Гц | 0,5 | 22 |
|  | Трансформатор тока, ТОЛ-10 | 100/5 А, 300/5 А, 400/5 А, 600/5 А, 50 Гц | 0,2 | 13 |
|  | Трансформатор тока, ТОЛ-10-I У2 | 150/5 А, 50 Гц | 0,2 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТПЛ-10 | 800/5 А, 200/5 А, 150/5 А,100/5 А, 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 19 |
|  | Трансформатор тока, ТПЛМ | 150/5 А, 100/5 А, 200/5 А, 300/5 А, 50 Гц | 0,5 | 11 |
|  | Трансформатор тока, Т-0,66 | 50/5 А, 75/5 А, 150/5 А, 100/5 А, 200/5 А, 300/5 А, 400/5 А, 1000/5 А, 50 Гц | 0,5 | 387 |
|  | Трансформатор тока, Т-0,66-1-У3 | 150/5 А, 100/5 А, 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 15 |
|  | Трансформатор тока, ТТИ-А | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 3 |
| Итого ТТ: | |  |  | 519 |
| в том числе: | |  |  |  |
| 0,4 кВ | |  |  | 405 |
| 6-10 кВ | |  |  | 114 |
| 35 кВ | |  |  | 0 |
| 110 кВ | |  |  | 0 |
| Итого ТН: | |  |  | 23 |
| в том числе: | |  |  |  |
| 0,4 кВ | |  |  | 0 |
| 6-10 кВ | |  |  | 23 |
| 35 кВ | |  |  | 0 |
| 110 кВ | |  |  | 0 |
| Всего: | |  |  | **542** |
| в том числе: | |  |  |  |
| 0,4 кВ | |  |  | 405 |
| 6-10 кВ | |  |  | 137 |
| 35 кВ | |  |  | 0 |
| 110 кВ | |  |  | 0 |

1. **Требования к Исполнителю.**
   1. Исполнитель должен соответствовать требованиям Приложения 4 к «Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение №9 к решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 29.12.2015 №27/15) «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок».
2. **Требования к выполнению работ.**
   1. Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.
3. **Правила контроля и приемки работ.**
   1. Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
   2. Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнительподтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.
   3. Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.
4. **Гарантийные обязательства.**
   1. Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения.