УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-  
главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Антонов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на продажу б/у силовых трансформаторов.

1. Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (Продавец) производит продажу б/у силовых трансформаторов.

1. Предмет аукциона.

Продавец обеспечивает продажу б/у силовых трансформаторов с места

хранения в соответствии с данными ТЗ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Филиал | Участок | Место хранения |
| Воронежэнерго | Воронежский (ВУ) | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |
| Воронежэнерго | Калачеевский (КУ) | Воронежская обл. Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, 63 |
| Воронежэнерго | Лискинский (ЛУ) | Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, 85а |

1. Параметры реализуемого трансформатора.

Основные параметры реализуемых силовых трансформаторов приведены в

таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Тип трансформатора | Год  выпуска | Место  нахождения | Заводской  № | Состояние |
| 1 | ТДН-16000/110/6 | 1977 | ВУ | 7865 | В сборе, не удовлетворительн ое |
| 2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 1983 | ВУ | 13901 | В сборе, не удовлетворительн ое |
| 3 | ТМ-4000/35/10 | 1967 | ВУ | 70171 | Аварийное, без масла, без навесного оборудования |
| 4 | ТМ-100/3 5/0,4 | 1958 | ВУ | 712173 | В сборе,  неудовлетворител  ьное |
| 5 | ТЛС-СЭЩ-40/10-01 10/0,4 У2 (2 шт.) | “ | ВУ | - | Повреждены обмотки НН |
| 6 | ТЛС-СЭЩ-63/10/0,4 У2 | - | ВУ | - | Повреждены обмотки ВН |
| 7 | ТМ-30/10/0,4 | - | ВУ | - | В сборе. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без масла |
| 8 | ТМ-40/10 кВА | - | ВУ | - | В сборе, без масла |
| 9 | ТМ-63/10/0,4 | - | ВУ | - | В сборе, без масла |
| 10 | ТМ-100/10/0,4 | - | КУ | • | В сборе, без масла |
| 11 | ТМ-63/10/0,4 | - | КУ | - | В сборе, без масла |

1. Общие требования.

Все условия по продаже б/у силовых трансформаторов определяются и регулируются на основе договора заключенного Продавцом с победителем аукциона.

Условия реализации: самовывоз и погрузка с места хранения за счет Покупателя, не допуская разборки трансформаторов на территории филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», кроме навесного оборудования (радиаторы, расширительный бак, термосифонные фильтры) с целью транспортировки.

1. Требования к выполнению работ.

Выполняемые работы при погрузке и самовывозе силовых трансформаторов должны быть организованы в соответствии с разработанным Покупателем проектом производства работ (ППР) с учётом требований, предъявляемым к составлению ППР в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Проведение огневых работ на территории филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» запрещены.

Покупатель несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, при погрузке и самовывозе, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

Наведение порядка после завершения работ по погрузке и самовывозе возлагается на Покупателя.

• 6. Требования к оплате.

Безналичный расчет и 100% предоплата на расчетный счет Продавца.

Начальник СПС УВС

Н.А. Коробов