**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник УЛ и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Печурин

«27» февраля 2017 г.

**Приложение №\_\_\_\_\_**

К Заявке на закупку филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Орелэнерго»

№ \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на техническое обслуживание тахографов

1. Общая часть: Поддержание в работоспособном состоянии цифровых устройств контроля, за режимом труда и отдыха со спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS (тахограф), установленных на автотранспортных средствах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго». Подрядчики, участвующие в конкурсе должны иметь аттестат аккредитации обслуживания тахографов транспортных средств, квалифицированный персонал с опытом работы, ремонтное производство, находящееся в г. Орле.
2. Предмет конкурса: Обслуживание тахографов.
3. Основные параметры: Обслуживание тахографов, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».
4. Основные виды технического обслуживания:

*-* *Установка (монтаж), снятие (демонтаж) оборудования на конкретные ТС;*

*-* *Проверка и настройка установленного оборудования;*

*-* *Техническое сопровождение и отладка при необходимости программного обеспечения и считывателей информации;*

*- Обработка информации для изготовления карт водителей и предприятия;*

*- Изготовление и поставка карт водителей и предприятия;*

*- Проведение активации блока криптозащиты информации (СКЗИ) в составе тахографа силами Исполнителя* (*Калибровка тахографов с блоками СКЗИ, демонтаж/монтаж тахографов с блоками СКЗИ, демонтаж/монтаж блока СКЗИ, деактивация/активация тахографов с блоками СКЗИ, выгрузка данных с блока СКЗИ);*

*- Обслуживание сопрягаемых узлов тахографа (спидометр, электропроводка, датчики скорости) с заменой изношенных деталей;*

*-* *Обслуживание навигационного модуля тахографа;*

*-Обслуживание GSM и ГЛОНАСС антенны.*

1. Сроки оказания услуг: Техническое обслуживание тахографов проводится с момента заключения договора до полного выполнения сторонами обязательств по договору, согласно заявок представленных сотрудниками участков СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».
2. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на проведенное технического обслуживания Исполнителем составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг. Гарантийный срок на тахографы, сопрягаемые узлы и запасные части устанавливается заводом производителем данной продукции.
3. Основные требования к выполнению работ:
   1. Обслуживание должно производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
   2. Подрядчики должны иметь сертификаты соответствия выполняемых работ нормативным документам
   3. Все работы Подрядчик выполняет с использованием своих материалов.
   4. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.
   5. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность автотранспорта Заказчика, принятого в ремонт и находящегося на территории Исполнителя.
   6. Обязательным приложением к договору по техническому обслуживанию тахографов является прайс-лист (Приложение №1) Исполнителя на запчасти и материалы, который не подлежит изменению Исполнителем в одностороннем порядке. В случае изменения стоимости запчастей и материалов в период действия договора, Исполнитель за 10 дней уведомляет Заказчика об изменении.
   7. Исполнитель должен подать свое предложение на весь объем, указанный в Приложении №1. Не допускается подача предложения по отдельным позициям или на часть объема, указанного в Приложении №1
4. Правила контроля и приемки работ: Руководители работ, обслуживающие тахографов транспортных средств, совместно с представителями СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ.
5. Требования к Поставщику услуг: Поставщик должен иметь следующий перечень документов, дающих право на выполнение работ по установке и обслуживанию цифровых тахографов с СКЗИ:
   1. Сертификат соответствия ГОСТ Р «По техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования»;
   2. Сертификат соответствия ДС АТ Министерства транспорта РФ «По техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования»;
   3. Уведомление ФБУ «Росавтотранс» о присвоении клейма «РФ»;
   4. Сертификат авторизованной мастерской с правом продажи и установки тахографов «АТОЛ».
   5. Лицензию Федеральной службы безопасности РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. №313, на следующие виды работ:

**9.4.1 .** Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. №313);

**9.4.2** Работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (п. 20 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. №313);

**9.4.3** Передача шифровальных (криптографических) средств (п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. №313);

**9.5** Обеспечить собственный монтажный персонал, осуществляющий работы по обслуживанию транспортных средств с цифровыми тахографами, который должен иметь специальную подготовку по программам, соответствующим требованиям, утвержденным приказом Минтранса России №7 от 17.01.2012г. «Об утверждении Требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств», прошедших соответствующую подготовку в части установки и активации тахографов с установленным блоком СКЗИ;

**9.6** Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, оказывающим услуги в данной области.

1. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.
2. Критерии отбора Исполнителя:
   1. Оптимальная (наименьшая) стоимость нормо-часа, включающая все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

**11.2** Условия и удобство оплаты за выполненные работы.

**11.3** Выгодное территориальное расположение в пределах г. Орла автосервиса или ремонтного производства.

**11.4** Гарантия навыполнение работы и услуги не менее 12 месяцев, на запасные части не менее 2-х недель с момента установки и подписания акта выполненных работ.

**11.5** Предельная стоимость нормо-часа на выполнение работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид выполняемых работ | Стоимость нормо-часа работ. (Руб./час.) без НДС |
| 1 | Обслуживание тахографов автотранспортных средств | 950 |

1. В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя и оценивает соответствие станций заявленным требованиям.
2. По результатам конкурентной процедуры между Исполнителем и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» заключается договор по единичным расценкам (стоимость нормо-часа).

Начальник СМиТ В.Н. Утин