**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

-главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Скоробреха

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г**.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по замене двигателя на автомобиле КАМАЗ-6460.

1. **Общая часть**: Замена двигателя на автомобиле КАМАЗ-6460-73 (тягач седельный) проводится с целью поддержания спецтехники филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в технически исправном состоянии, в соответствии с правилами дорожного движения, и руководства по эксплуатации техники.
2. **Предмет конкурса**: Замена двигателя на автомобиле КАМАЗ-6460-73.
3. **Основные параметры**:

Проведение замены двигателя на автомобиле КАМАЗ-6460-73 с демонтажем старого и установкой нового двигателя на автомобиль принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

**4.** **Основные виды ремонта автомобиля**:

Демонтаж старого двигателя и установка нового двигателя (производства ПАО «КАМАЗ» новый, дата производства 2023г.) первой комплектности на автомобиль КАМАЗ-6460-73 у официального дилера КАМАЗ в Белгородской области.

1. **Сроки проведения работ**: с момента подписания договора в течение 80 календарных дней.
2. **Гарантийные обязательства**: Гарантийный срок на выполненный ремонт Исполнителем составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. В случае, если в период действия гарантийного срока, законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Гарантий срок на запасные части определяется заводом-изготовителем, но не может быть менее 6 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию автотракторной техники, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также компенсировать расходы по транспортировке автотранспорта на территорию Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
3. **Основные требования к выполнению работ**:
   1. Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя, расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем и сборника норм времени на ремонт РД 03112178-1023-99.

**7.2** Все работы Подрядчик выполняет на собственных площадях с использованием своих материалов, оборудования и запчастей, а также с возможностью применения запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а также их стоимость согласовывается с Заказчиком.

**7.3** Все применяемые материалы и запчасти должны быть новыми и ранее не использованными.

**7.4** Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения.

**7.5** Производственные и ремонтные цеха Подрядчика должны находиться в пределах Белгородской области.

1. **Правила контроля и приемки работ**:

Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет. Демонтированные запасные части Подрядчик передает Заказчику.

1. **Критерии отбора Подрядчика**:

**9.1** Подрядчики, участвующие в конкурсе должны иметь, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, оборудование, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

**9.2** Наименьшую стоимость, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

**9.3**  Выгодное территориальное расположение в пределах Белгородской области автосервиса или ремонтного производства.

1. **Перечень основных работ по ремонту**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Вид выполняемых работ | Кол-во, шт. | Основные технические характеристики двигателя |
| 1 | Ремонт автомобиля КАМАЗ-6460-73 ХТС 646004Е1316275 г. в. 2014, снятие старого двигателя и установка нового двигателя с заменой масла. | 1 | Двигатель модель 740730, код ДЗЧ 740.73-1000404, Евро-4, 400 л.с., ТНВД BOSCH А413040178. Производитель ПАО «КАМАЗ». Новый дата производства 2023г. Комплектация 1 (стартер, генератор, ТНВД, форсунки, компрессор, насос гур, турбокомпрессор, система охлаждения) |
| ИТОГО | | 1 |  |

1. В рамках оценки поступивших предложений Заказчик создает комиссию, оценивает соответствие подрядчика заявленным требованиям.
2. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» заключаются договор.

Начальник службы СМиТ Е.В. Ворнавской