**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

-главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Скоробреха

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на ремонт тракторов Беларус 1221 и ХТЗ-150К

1. **Общая часть**: Ремонт тракторов проводится с целью поддержания автотранспортной техники филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в технически исправном состоянии, в соответствии с правилами дорожного движения.
2. **Предмет конкурса**: Ремонт тракторов Беларус 1221 и ХТЗ-150К.
3. **Основные параметры**:

Проведение работ по ремонту ДВС, КПП и ходовой части тракторов, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» базирующихся в Белгородской обл.

**4.** **Основные виды ремонта автомобилей**:

Диагностика и ремонт двигателей и навесного оборудования ДВС и КПП;

Диагностика и ремонт ходовой части, подвески, трансмиссии, тормозной системы;

Диагностика и ремонт электрооборудования;

1. **Сроки проведения работ**: с момента подписания договора в течение 30 календарных дней.

**6**. **Гарантийные обязательства**: Гарантийный срок на выполненный ремонт Исполнителем составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. В случае, если в период действия гарантийного срока, законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Гарантий срок на запасные части определяется заводом-изготовителем, но не может быть менее 6 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию автотракторной техники, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также компенсировать расходы по транспортировке автотранспорта на территорию Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Основные требования к выполнению работ**:

**7.1** Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя.

**7.2** Все работы Подрядчик выполняет на собственных площадях и оборудовании с использованием своих материалов и запчастей.

**7.3** Все применяемые материалы и запчасти должны быть новыми и ранее не использованными.

**7.4** Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения. Перечень используемых материалов и запчастей, а так же их стоимость согласовывается с Заказчиком.

**7.5** Производственные и ремонтные цеха Подрядчика должны находиться в Белгородской области.

**7.6** По заявке Заказчика, Подрядчик осуществляет транспортировкутрактора на трале до места его ремонта в пределах Белгородской области самостоятельно.

1. **Правила контроля и приемки работ**:

Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов, а также затраты на эвакуацию, в случае её проведения. Демонтированные запасные части Подрядчик передает Заказчику. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.

1. **Критерии отбора Подрядчика**:

**9.1** Подрядчики, участвующие в процедуре торгов должны иметь, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, оборудование, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

**9.2** Наименьшую стоимость нормо-часа, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

1. **Перечень основных работ по ремонту тракторов**:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ |
|  | ХТЗ-150К |
| 1 | Капитальный ремонт ДВС |
| 2 | Ремонт КПП |
| 3 | Ремонт механизма поворота трактора |
|  | Беларус 1221 |
| 1 | Капитальный ремонт переднего моста |
|  | Беларус 1221 |
| 1 | Капитальный ремонт ДВС |
| 2 | Ремонт КПП |
| 3 | Замена сцепления |
| 4 | Ремонт переднего моста |
| 5 | Ремонт рулевого управления |
| 6 | Ремонт электропроводки |
|  | Беларус 1221 |
| 1 | Ремонт КПП |
| 2 | Замена сцепления |

**12.** В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя и оценивает соответствие станций заявленным требованиям.

**13.** По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» заключаются договор.

Начальник службы СМиТ Е.В. Ворнавской