**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора -

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Орелэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Колубанов И.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку проволоки пломбировочной спирали. Лот № 203В.**

1. **Общая часть.**

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит закупку проволоки пломбировочной спиралис целью исключения несанкционированного доступа к средствам измерения и их метрологическим характеристикам. Закупка производится в рамках годовой комплексной программы закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2020 год.

1. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроках установленных данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Общее количество, шт. |
| «Орелэнерго» | Авто | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» − «Орелэнерго» | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 | 40 |

1. **Технические требования к продукции.**

Технические требования и характеристики проволоки пломбировочной спирали должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование / марка | ГОСТ / ТУ | Цвет / характеристика |
| Проволока пломбировочная спираль | ГОСТ 3282-74 | Диаметр: 0,7мм.  Материал: гальванизированная сталь  Требования к прочности: обеспечивать стойкость к атмосферным воздействиям в течение всего срока эксплуатации, обеспечивать предельно допустимые растягивающие усилия в соответствии с ГОСТ 3282-74  Требование к поставке: поставка пломбировочной проволоки должна осуществляться в катушках по 100 м. |

1. **Общие требования.**

К поставке допускается пломбировочная проволока, отвечающая следующим требованиям:

* пломбировочная проволока должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.
* пломбировочная проволока должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.
* поставляемая пломбировочная проволока не должна иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.
* пломбировочная проволока должна быть пригодна для целей, для которых она обычно используется.
* пломбировочная проволока должна поставляться в упаковке, способной предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.
* качество пломбировочной проволоки должно быть подтверждено документами, подтверждающими ее качество, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Документы должны предоставляться на каждую партию продукции.
* пломбировочная проволока должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей ее сохранность в течение всего периода времени, включая транспортирование.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на всю поставляемую пломбировочную проволоку. Срок гарантии Поставщика на поставляемую по настоящему договору пломбировочную проволоку составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

1. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Пломбировочная проволока должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

1. **Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

На момент поставки, на пломбировочную проволоку должны быть предоставлены сертификаты.

Не предоставление сертификатов на поставляемую пломбировочную проволоку возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Правила приемки продукции.**

Каждая партия пломбировочной проволоки должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЭиРСУ УУЭЭ | Псарев Е.А. |