Комплектация АТС SI2000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество |  |
| MED 6-слотовая секция для cCS, дублированный центральный слот, ETSI/19' 4U | 1 | Это корзина, в которую вставляются платы, они имеет 10 слотов, в существующей комплектации они не будут заняты все, что позволит в дальнейшем, если Заказчику будет необходимо, добавлять различные новые сервисы, услуги |
| Защитная заглушка незанятого слота для секции MEx | 2 | Это заглушка, которая закрывает неиспользуемые рабочие места в корзине |
| Плата компактного программного коммутатора cCS, 8E1, CMJ | 2 | Это собственно сама плата коммутатора (собственно это «мозги» |
| Плата аналоговых АЛ, 32 порта, 1 Эрланг, SAK | 1 | Это платы для реализации функционала FXS |
| Плата для дочерних плат и адаптеров, CLD | 1 |  |
| Дочерняя плата аналоговых СЛ, 2/4-пр., TAC | 1 |  |
|  |  |  |
| cCS - Лицензия на прикладное ПО компактного программного коммутатора общей сети, на систему | 1 |  |
| cCS - Расширенный лицензия на абонента VoIP, на абонента | 330 |  |
| Лицензия (H.248, MGCP) на аналогового абонента | 32 |  |
| cCS - лицензия на аналогового (POTS 1 Эрланг) абонента, на абонента | 32 |  |
| cCS - лицензия на управление вызовами на IP СЛ (SIP-T/I/NNI, H.323) | 60 |  |
| cCS - интерфейс FXO, лицензия на управление вызовами на аналоговую СЛ | 8 |  |
| cCS - лицензия на голосовую почту, на 10 голосовых ящиков | 1 |  |
| cCS - лицензия на функцию автоматического секретаря, на сценарий автосекретаря | 5 |  |
| cCS - лицензия на канал VoiceXML, на канал VoiceXML | 30 |  |
|  |  |  |
| Персональный компьютер, G3320, 8GB, 2x500GB, DOS, Tower | 1 |  |
| LCD монитор 22'' | 1 |  |
| Ethernet-коммутатор, DC | 1 |  |
|  |  |  |
| SI3000 MN, прикладное программное обеспечение (для ОС Linux) | 1 |  |
| Программная платформа виртуализации | 1 |  |
| MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 4 |  |
| MN, лицензия на управляемый NE доступа (платы шлюза доступа) | 2 |  |
| MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 460 |  |
|  |  |  |
| Аккумуляторная батарея Enersys 12V30F - 12V/30Ah | 4 |  |
| MPS15, Блок питания 1,6kW 1U и установка для ETSI/19'' шкаф | 1 |  |
| Выпрямитель 400Вт (7,5A/48В) | 2 |  |
|  |  |  |
| Шкаф ETSI/19, ВхШхГ 2200x600x600 мм | 1 |  |
| Двери для шкафа ETSI/19' | 2 |  |
| Боковая стена для шкаф 2200×600×600 мм | 2 |  |
| Несущие элементы 19' для шкафа ETSI/19' 35U | 2 |  |
| Держатель кабельных желобов для шкаф с заземлением | 1 |  |
|  |  |  |
| MDF конструкция, 3 вертикали, 14U | 1 |  |
| Размыкающая рамка Krone 10/2 | 12 |  |
| Заземляющий зажим | 16 |  |
| Маркировочная планка KRONE 10/2, 12/95мм | 3 |  |
|  |  |  |
| Базовый монтажный набор (B) | 1 |  |
| Набор монтажного материала (для конфигураций с MPS 1U, MPS20 или MPS1000.25) | 1 |  |
|  |  |  |
| Экранированный кабель абонентской линии MSAN-кросс (Длина: 3 m) | 1 |  |
| Кабель UTP (1 м) | 20 |  |