**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

-главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Скоробреха

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на текущий ремонт и техническое обслуживание автомобилей

отечественного и импортного производства

1. **Общая часть**: Текущий ремонт и техническое обслуживание автомобилей отечественного и импортного производства проводится с целью поддержания автотранспортной техники филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в технически исправном состоянии, в соответствии с правилами дорожного движения.
2. **Предмет конкурса**: Текущий ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей отечественного и импортного производства.
3. **Основные параметры**:

Проведение всех видов работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей отечественного и импортного производства, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» базирующихся в г. Белгород и Белгородской обл.

**4.** **Основные виды деятельности**:

Диагностика и ремонт двигателей и навесного оборудования ДВС;

Диагностика и ремонт ходовой части, подвески, трансмиссии, тормозной системы;

Диагностика и ремонт электрооборудования;

Диагностика и ремонт топливной системы бензиновых и дизельных двигателей;

Диагностика и ремонт электромобилей;

Кузовной ремонт и окраска.

Шиномонтажные работы.

Установка дополнительной защиты (бронирование автомобиля).

1. **Сроки проведения работ**: С момента подписания договора до 20.12.2023 г., по заявкам заказчика. Сроки ремонта отдельного автомобиля или агрегата согласовываются с представителями СМиТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и не должен превышать:

- ДВС, КПП и АКПП не более 20 дней с момента принятия в ремонт;

- остальные виды ремонта не более 10 дней с момента принятия в ремонт.

- установка дополнительной защиты не более 5 дней с момента принятия в производство.

**6**. **Гарантийные обязательства**: Гарантийный срок на выполненный ремонт Исполнителем составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. В случае, если в период действия гарантийного срока, законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Гарантий срок на запасные части определяется заводом-изготовителем, но не может быть менее 6 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию автотракторной техники, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также компенсировать расходы по транспортировке автотранспорта на территорию Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Основные требования к выполнению работ**:

**7.1** Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя.

**7.2** Все работы Подрядчик выполняет на собственных площадях и оборудовании с использованием своих материалов и запчастей, а также с возможностью применения запасных частей заказчика.

**7.3** Все применяемые материалы и запчасти должны быть новыми и ранее не использованными.

**7.4** Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения. Перечень используемых материалов и запчастей, а так же их стоимость согласовывается с Заказчиком.

**7.5** Кузовной ремонт должен осуществляется с применением покрасочной камеры и стапеля для ремонта кузовов автомобиля.

**7.6** По требованию Заказчика, Подрядчик осуществляет бронирование автомобиля, посредствам установки по всему периметру внутри салона, включая крышу автомобиля, листы металла толщиной 0,4 - 0,5 мм. Листы металла должны иметь эстетический вид, покрашены в серый цвет и жестко закреплены к основным деталям автомобиля, не нарушая обзорность водителя.

**7.7** По заявке Заказчика, Подрядчик осуществляет транспортировку автомобиля на эвакуаторе (на базе автомобиля повышенной проходимости) до места его ремонта в пределах Белгородской области самостоятельно и круглосуточно. В том числе в приграничные участки, подверженные огневому воздействию.

**7.8** Наличие у Подрядчика в штате не менее 4 сотрудников, прошедших обучение/повышение квалификацию у официальных дилеров, официальных представителей заводов производителей автомобилей (сертификаты прикладываются к документации в заявке);

**7.9** Подрядчик должен иметь обученный персонал и оборудование, приборы для проведения диагностики автомобилей с электронным оборудованием электропривода, иметь опыт обслуживания тяговой аккумуляторной батареи электромобилей. (сертификаты прикладываются к документации в заявке).

**7.10** Обеспечение одновременного приема на ремонт и техническое обслуживание не менее 10 автомобилей.

**7.11** Наличие не менее 7 постов для обслуживания и ремонта автомобилей.

**7.12** Производственные и ремонтные цеха Подрядчика должны находиться в

г. Белгороде. В составе заявки участник указывает адрес расположения производственных и ремонтных цехов.

1. **Правила контроля и приемки работ**:

Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов, а также затраты на эвакуацию, в случае её проведения. Демонтированные запасные части Подрядчик передает Заказчику. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.

1. **Критерии отбора Подрядчика**:

**9.1** Подрядчики, участвующие в конкурсе должны иметь, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, оборудование, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

**9.2** Наименьшую стоимость нормо-часа, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

**9.4** В связи с тем, что на территории Белгородской области объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности Подрядчик должен обеспечить:

* Огороженную по всему периметру, круглосуточно охраняемую стоянку для транспортных средств;
* Наличие поста охраны для проверки документов на въезд выезд на территорию технического центра;

1. **Предельная стоимость нормо-часа на выполнение работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Вид выполняемых работ | Предельная стоимость нормо-часа работ. (отечественных)  (Руб./час.)  без НДС. | Предельная стоимость нормо-часа работ. (импортных)  (Руб./час.) без НДС. | ***Всего***  ***стоимость нормо-часа работ (руб./час)*** |
| 1 | **Диагностика, ремонт двигателей и навесного оборудования ДВС автомобилей** | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 2 | **Диагностика, ремонт ходовой части, подвески, трансмиссии, тормозной системы** | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 3 | **Диагностика и ремонт электрооборудования** | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 4 | **Диагностика, ремонт топливной системы бензиновых и дизельных двигателей** | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 5 | **Диагностика и ремонт электромобилей** | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 6 | **Бронирование автомобиля** | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 7 | **Кузовной ремонт и окраска** | 1000,00 | 1500,00 |  |
|  | ***Итого:*** *руб./час. без НДС* | *7000,00* | *10500,00* | ***17 500,00*** |
|  | ***Итого:*** *руб./час. с НДС 20%* | *8400,00* | *12600,00* | ***21 000,00*** |

**11.** В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя и оценивает соответствие станций заявленным требованиям.

1. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» заключаются договор по единичным расценкам (стоимость нормо-часа).

Начальник службы СМиТ Е.В. Ворнавской