**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Решетников

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по модернизации (бронирование)** **легкового автомобиля повешенной проходимости.**

1. **Общая часть:** выполнение работ по модернизации (бронирование) легкового автомобиля повешенной проходимости для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производятся с целью обеспечения безопасных перевозок пассажиров. Исполнитель работ по установке бронирования должен иметь соответствующую сертификацию (лицензию) на оказание работ, позволяющей выполнять данный вид работ, и иметь все необходимые разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Исполнитель работ по бронированию должен предоставить сертификаты соответствия на все применяемые материалы.
2. **Основные параметры:** Работы по модернизации (бронирование) легкового автомобиля повешенной проходимости филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».
3. **Сроки выполнения работ:** Работы осуществляются с момента подписания договора в течение 60 календарных дней.
4. **Гарантийные обязательства:** Оборудование должно быть новым, соответствовать требованиям безопасности, ТУ завода изготовителя, иметь сертификат соответствия и гарантию качества. Срок гарантии не менее 12 месяцев на выполненные работы и установленное оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента установки оборудования. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 1 (одного) календарного дня со дня обращения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5. **Основные требования к работам:**

**5.1** Работы должны выполняться согласно требованиям безопасности, при выполнении работ по монтажу бронирования на автомобильных транспортных средствах.

**5.2** Передача результатов выполненных работ оформляется КС-2, КС-3, ОС-3, УПД (счет-фактура) которые подписывается и направляется на подписание Заказчику в последний день месяца, в котором выполнялись работы.

**5.3** Работы выполняются качественно и в срок, на территории Исполнителя, согласно требованиям Технического задания.

**5.4** Комплектация устанавливаемой брони защиты должна включать:

**5.4.1** Кузов полностью бронируется по периметру, с интеграцией броне элементов в силовую структуру кузова, и образованием замкнутой капсулы.

**5.4.2** Лобовое стекло моллированное, стекла дверей – моллированные, задние тонированные, обеспечивающие защиту по 3 кл. ГОСТ Р 50963-96. Стекла водителя и пассажира опускные 150 – 200 мм. Тонированние всех стекол, кроме передних дверей.

**5.4.3** Вертикальные поверхности, двери кабины, пассажирского отсека, бронируются до уровня, обеспечивающего защиту по 3 кл. ГОСТ Р 50963-96. Проемы дверей без выступающих элементов брони.

**5.4.4** Потолок бронируется до уровня, обеспечивающего защиту 3 кл. ГОСТ Р 50963-96.

**5.4.5** Пол бронируется до уровня, обеспечивающего защиту 3 кл. ГОСТ Р 50963- 96.

**5.4.6** Опорные разгрузочные ролики всех дверей.

**5.4.7** Перегородка за задними сидениями со смотровым окном, обеспечивающая защиту 3 кл. ГОСТ Р 50963-96.

**5.4.8** Сирена 100 ватт.

Все применяемые материалы и запасные части, входящие в комплект оборудования, а также комплектующие, необходимые для установки оборудования, предоставляются исполнителем.

1. **Правила контроля и приемки работ:** исполнитель работ, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных автотранспортных работ исполнитель обязан предоставить акт приемке выполненных работ (КС-2), в котором указывается объем и стоимость выполненных работ. По факту установки оборудования, производитель работ производит внесение изменений в ПТС базового автомобиля в ГИБДД.

По результатам конкурсной процедуры между исполнителем и филиалом ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго» заключается договор по наименьшей стоимости на бронирование автомобиля включающий все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

Зам.начальника СМиТ Р.В. Машин