

Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тамбовэнерго»

Моршанское шоссе, д.23, г. Тамбов, Россия,392680

Тел: (4752)56-96-85, факс: 9(4752) 56-94-48

тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99

e-mail: tambov@mrsk-1.ru, http//www.mrsk-1.ruОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления делами –

Руководитель аппарата филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.С.Ремизов

« \_\_\_» марта 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** (лот №401А)

на поставку бытовой техники

1. **Общая часть.**

ПАО «МРСК Центра» производит закупку оборудования для нужд эксплуатационной деятельности.

Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год. Объем закупаемой продукции обоснован годовой потребностью в оборудовании для выполнения эксплуатационной деятельности 2016 года. Инициатором закупки является административно-хозяйственный отдел Управления делами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

1. **Общие требования к условиям поставки.**

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

Доставка сплит-систем и монтажные работы производятся в служебных и производственных помещениях филиала «Тамбовэнерго» по Тамбовской области. Максимальная этажность зданий – 4 этажа. Доставка осуществляется транспортом Поставщика.

Поставщик должен подать предложение на весь объем, указанный в настоящем Техническом задании. Не допускается подача предложения по отдельным позициям, на часть объема или часть вида работ, указанных в настоящем Техническом задании.

**К конкурсной документации Поставщик обязан приложить калькуляцию на поставку и монтаж сплит-систем:**

* стоимость сплит-систем (включая затраты на доставку до пункта поставки Покупателя);
* монтаж сплит-систем (включая затраты на доставку персонала до пункта установки сплит-систем, монтаж, расходные материалы, пуско-наладочные работы и другие расходы Поставщика связанные с установкой и запуском сплит-систем.

Поставка сплит-систем осуществляется в ценах, включаемых стоимость оборудования, монтажа, расходных материалов, транспортные, накладные, пуско-наладочные и другие прочие расходы Поставщика **только в случае предложенной наименьшей стоимости сплит-систем и наименьшей стоимости услуг по монтажу сплит-систем.**

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору оборудования или оказанных услуг (монтаж сплит-систем) в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объём аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

**Пусконаладочными работами** является комплекс работ, включаю­щий проверку, настройку и испытания смонтированных (установленных) сплит-систем в присутствии представителя Покупателя с обязательным составлением акта приема-сдачи выполненных работ.

1. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах установленных данным ТЗ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Технические характеристики** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Срок поставки**  (в календарных  днях) | **Место**  **поставки** |
| 1 | Радиатор  (обогреватель)  масляный 9  секционный | Мощность: 2 000 – 2 500 Вт.  Термостат.  Отсек для шнура питания. На колесах.  Регулировка уровня мощности.  Высокая степень защиты. | ШТ | 3 | 30 дней  с момента заключения  договора | Склад АХО, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 |
| 2 | Печь микроволновая | Мощность от 800 Вт.  Объём 20 - 23 л.  Электронное управление.  Дисплей. Таймер. | ШТ | 2 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 3 | Холодильник 2-х камерный с системой No Frost | Холодильник 2-х камерный с системой No Frost. | ШТ | 2 | 30 дней  с момента заключения  договора | Склад АХО, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 |
| 4 | Чайник электрический, корпус - металлический | Материал исполнения металл, объем от 1,7 л. Мощность от 1,5 кВт. Закрытый нагревательный элемент (дисковый). | ШТ | 3 | 30 дней  с момента заключения  договора | Склад АХО, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 |
| 5 | Сплит-система **07**  с зимним комплектом настенного типа тепло-холод с биофильтром, ионизатор воздуха и пультом ДУ. Напряжение: ~220 В. | Обслуживаемая площадь (м2):  не менее 20;  Потребляемая мощность, кВт:  не более 1;  Гарантированный диапазон наружных температур: от -6 до +45;  Мощность охлаждения, кВт: от 2  Мощность обогрева, кВт: от 2 | комплект | 6 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 6 | Сплит-система **09**  с зимним комплектом настенного типа тепло-холод с биофильтром, ионизатор воздуха и пультом ДУ.  Напряжение: ~220 В. | Обслуживаемая площадь (м2):  не менее 25;  Потребляемая мощность, кВт:  не более 1,3;  Гарантированный диапазон наружных температур: от -6 до +45;  Мощность охлаждения, кВт: от 2,5  Мощность обогрева, кВт: от 2,7 | комплект | 12 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 7 | Сплит-система **12**  с зимним комплектом настенного типа тепло-холод с биофильтром, ионизатор воздуха и пультом ДУ.  Напряжение: ~220 В. | Обслуживаемая площадь (м2):  не менее 33;  Потребляемая мощность, кВт:  не более 1,5;  Гарантированный диапазон наружных температур: от -6 до +45;  Мощность охлаждения, кВт: от 3,5  Мощность обогрева, кВт: от 3,8 | комплект | 10 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 8 | Сплит-система **18**  с зимним комплектом настенного типа тепло-холод с биофильтром, ионизатор воздуха и пультом ДУ.  Напряжение: ~220 В. | Обслуживаемая площадь (м2):  не менее 46;  Потребляемая мощность, кВт:  не более 2;  Гарантированный диапазон наружных температур: от -6 до +45;  Мощность охлаждения, кВт: от 5,3  Мощность обогрева, кВт: от 5,7 | комплект | 3 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 9 | Сплит-система кассетного типа **36**  с зимним комплектом потолочного типа тепло-холод с биофильтром, ионизатор воздуха и пультом ДУ. Напряжение: ~380 В. | Обслуживаемая площадь (м2):  не менее 90;  Потребляемая мощность, кВт:  не более 4;  Гарантированный диапазон наружных температур: от -6 до +45;  Мощность охлаждения, кВт: от 10,0  Мощность обогрева, кВт: от 10,0 | ШТ | 1 | 30 дней  с момента заключения  договора | Склад АХО, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 |
| 10 | Водонагреватель настенный накопительный объёмом 200 литров | Мощность 2 – 3 кВт, вертикальный, объём 200 литров, цвет белый, температура нагрева 750.  Защита от включения. Термометр. Ускоренный нагрев.  Количество ТЭНов – 2 шт.  Напряжение: ~220 В. | ШТ | 6 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 11 | Водонагреватель настенный накопительный объёмом 100 литров | Мощность 2 – 3 кВт, вертикальный, объём 100 литров, цвет белый, температура нагрева 750.  Защита от включения. Термометр. Ускоренный нагрев.  Количество ТЭНов – 2 шт.  Напряжение: ~220 В. | ШТ | 3 | 30 дней  с момента заключения  договора | Центральный  склад, г.Тамбов, ул.Авиационная,  д.149 |
| 12 | Телевизор LED Samsung | Диагональ 40 – 50 дюймов Full HD.  Встроенный Wi-Fi, Медиаплеер, USB.  Функции Smart TV, Skype ready,  DVB-C, DVB-T2. | ШТ | 1 | 30 дней  с момента заключения  договора | Склад АХО, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 |

1. **Требования к оборудованию.**

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

* оборудование должно быть новым и ранее неиспользованным;
* качество оборудования должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

Оборудование должно соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ.

Гарантия на поставляемые материалы, оборудование, оказанные услуги должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

* паспорт товара;
* гарантийный талон;
* инструкцию по эксплуатации;
* все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка оборудования входящего в предмет договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем техническом задании.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой, монтажом и гарантийным обслуживанием оборудования. Обязательно наличие действующего удостоверения «Рабочий люльки» у сотрудников Поставщика, выполняющих монтажные работы на автоподъёмнике. Привлечение субподрядчика / субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

1. **Правила приемки.**

Всё поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» при получении на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

1. **Условия оплаты.**

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи или других товарных документов.

Начальник АХО УД Олиферовский И.Л.