|  |  |
| --- | --- |
|  | **“Утверждаю”**  Первый заместитель директора-  главный инженер филиала  ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Решетников  “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования для нужд филиала**

**ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности**

Лот № \_\_\_\_\_

**а)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические требования** |
| **1** | **Наименование и тип** | **Конвектор электр. Timberk TEC.Е2 М 1500 (или аналог)** |
| **2** | **Наличие сертификации** | **Обязательно** |
| **3** | **Область применения и назначение** | **Применяется для обогрева помещения бытового и офисного назначения** |
| **4** | **Технические данные:** |  |
|  | Входное напряжение/частота | от 170 до 240 В, частотой 50 Гц |
|  | Максимальная мощность, Вт, не более | 2000 |
|  | Степень защиты | IP24 |
|  | Вид крепления | настенный/напольный |
|  | Вид термостата | механический |
|  | Срок службы, не менее, час; | 50 000 |
| **5** | **Наличие заводской документации** | **Руководство по эксплуатации** |
| **6** | **Гарантийный срок** | **не менее 3 лет** |
| **7** | **Количество, шт** | **20** |
| **8** | **Условия поставки** | **Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2022 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней.** |

**б)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические требования** |
| **1** | **Наименование и тип** | **Обогреватель инфракр.Timberk TCH A5 1500 (или аналог)** |
| **2** | **Наличие сертификации** | **Обязательно** |
| **3** | **Область применения и назначение** | **Применяется для обогрева помещений бытового назначения и гаражей** |
| **4** | **Технические данные:** |  |
|  | Входное напряжение/частота | от 170 до 240 В, частотой 50 Гц |
|  | Максимальная мощность, Вт, не более | 2000 |
|  | Степень защиты | IP24 |
|  | Вид крепления | настенный/потолочный |
|  | Нагревательный элемент | излучающая панель |
|  | Срок службы, не менее, час; | 50 000 |
| **5** | **Наличие заводской документации** | **Руководство по эксплуатации** |
| **6** | **Гарантийный срок** | **не менее 3 лет** |
| **7** | **Количество, шт** | **20** |
| **8** | **Условия поставки** | **Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2022 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней.** |

Начальник ОЭиПЭ С. Н. Петров