**Утверждаю:**

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **С.А. Решетников**

## « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку бытовой техники. Лот № 401А**

1. **Общая часть.**
   1. ПАО «Россети Центр» производит закупку бытовой техники для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.
   2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
2. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку бытовой техники на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Точка поставки | Срок поставки\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пылесос, шт. | 1 | РФ, 308023, г. Белгород, переулок 5-й Заводской, дом 17 | C момента подписания договора до 30.11.2022 по отдельным заявкам Заказчика |
|  | Водонагреватель, шт. | 1 |

\* cрок выполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность её повреждения или порчи во время перевозки.

1. **Технические требования к продукции.**

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  | Пылесос Samsung VC-5853 1300Вт  (или аналог) | Назначение – пылесос для сухой уборки |
| Номинальное напряжение питания, В – ~220 |
| Длина сетевого шнура, м, не менее – 6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более – 1300 |
| Мощность всасывания, Вт, не менее – 300 |
| Тип пылесборника – сменный мешок |
| Емкость пылесборника, л, не менее – 2,4 |
| Опция – автоматическое сматывание сетевого шнура |
| Комплектация:   * всасывающий шланг – 1 шт.; * насадка для пола/ковра – 1 шт.; * насадка для мебели – 1 шт.; * удлинительная телескопическая трубка – 1 шт.; * щелевая насадка – 1 шт.; * сменный мешок (пылесборник) – 1 шт. |
|  | Водонагреватель Thermex Eterna 100 V (или аналог) | Назначение – нагреватель воды электрический |
| Номинальное напряжение питания, В – ~220 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более – 2000 |
| Тип – накопительный |
| Размер бака, л, не менее – 100 |
| Материал бака – нержавеющая сталь |
| Способ крепления – настенный |
| Способ подводки – нижний |
| Тип управления – механическое |
| Функциональные возможности – подключение к стандартной розетке, наличие УЗО и предохранительного клапана в комплекте |

1. **Общие требования.**
   1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов, а также для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

* 1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку бытовой техники для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
  2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения бытовой техники должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Способ укладки и транспортировки данной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

1. **Состав технической и эксплуатационной документации.**

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена с момента подписания договора до 30.11.2022 по отдельным заявкам Заказчика. Срок выполнения одной заявки в течение 10 календарных дней. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения о поставляемой продукции, Поставщик согласовывает с Заказчиком возможность замены продукции, на аналогичное без изменения стоимости, поставляемой продукции и ухудшения его характеристик.

1. **Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о начальника СРЗАИиМ А.М. Спиридонов